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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΜΑΔΑ 1
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας,CE.
	ΝΑΙ

	Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων
	

	Ρυθμιζόμενη συχνότητα καταγραφής 
	NAI

	Ελάχιστη συχνότητα καταγραφής (λεπτά)
	1

	Δυνατότητα ρύθμισης των βασικών παραμέτρων λειτουργίας: ώρα,  ημερομηνία, χρήση χειμερινής/θερινής ώρας, γεωγραφική θέση και υψόμετρο απευθείας στη Μονάδα 
	ΝΑΙ

	Υπολογιζόμενες παράμετροι:
	

	Ατμοσφαιρική πίεση ανηγμένη στην επιφάνεια της θάλασσας
	ΝΑΙ

	Ακρίβεια ανηγμένης πίεσης (hPa)
	≤±1.

	Θερμοκρασία δρόσου
	ΝΑΙ

	Ακρίβεια θερμοκρασίας δρόσου (°C)
	≤±1.0

	Ρυθμός βροχόπτωσης (mm/hr)
	ΝΑΙ

	Ενσωματωμένοι διαγνωστικοί έλεγχοι ποιότητας λήψης δεδομένων με απεικόνιση των αποτελεσμάτων
	ΝΑΙ

	Χωρητικότητα επιτόπου (στη Μονάδα) αποθήκευσης του συνόλου των μετρούμενων και υπολογιζόμενων παραμέτρων με συχνότητα καταγραφής 10λεπτά (ημέρες)
	≥ 15

	Δυνατότητα επιλογής Μονάδας με δυνατότητα επικοινωνίας με τη Μονάδα Ανάγνωσης Αισθητήρων ασύρματα ή ενσύρματα
	ΝΑΙ

	Για ασύρματες Μονάδες, δυνατότητα επικοινωνίας με περισσότερες από μία Μονάδες Ανάγνωσης Αισθητήρων 
	ΝΑΙ

	Δυνατότητα επιλογής Μονάδας με δυνατότητα επικοινωνίας με Η/Υ ή με μετατροπέα ethernet, μέσω θύρας RS232 
	ΝΑΙ

	Λογισμικό ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας του σταθμού και απεικόνισης των δεδομένων σε ιστοσελίδα σε πραγματικό χρόνο (τελευταία καταγραφή)
	ΝΑΙ

	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C)
	+0...+50

	Δυνατότητα λειτουργίας με 220VAC, απευθείας ή με τροφοδοτικό, και μπαταρίες ξηρού στοιχείου 
	ΝΑΙ

	Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό για χρήση της Μονάδας σε δίκτυο 220VAC (εφόσον απαιτείται)
	ΝΑΙ

	Μέγιστη αυτονομία Μονάδας για λειτουργία με μπαταρίες (ημέρες)
	≥ 180

	Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων
	

	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C)
	-40...+60

	Σύνδεση αισθητήρων με προτυποποιημένα φις
	ΝΑΙ

	Δυνατότητα στερέωσης στο σώμα του σταθμού ή  αυτόνομα σε ιστό ø1¼" 
	ΝΑΙ

	Δυνατότητα επιλογής Μονάδας με δυνατότητα επικοινωνίας με τη Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων ασύρματα, σε συχνότητες επιτρεπόμενες στην EE, ή ενσύρματα
	ΝΑΙ

	Για ασύρματες Μονάδες, δυνατότητα επικοινωνίας σε περισσότερες από μία συχνότητες με τη Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων
	ΝΑΙ

	Για ασύρματες Μονάδες, μέγιστη δυνατή απόσταση  επικοινωνίας τη Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων (μέτρα)
	≥ 200 (απευθείας επαφή)

≥ 50 (παρεμβολή τοίχων)

	Για ασύρματες Μονάδες, δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρίες ξηρού στοιχείου και φωτοβολταϊκό στοιχείο
	ΝΑΙ

	Φωτοβολταϊκό στοιχείο, εφόσον απαιτείται για τη λειτουργία της Μονάδας
	ΝΑΙ

	Μπαταρίες ξηρού στοιχείου, εφόσον απαιτούνται για τη λειτουργία της Μονάδας
	ΝΑΙ

	Για ασύρματες Μονάδες, μέγιστη αυτονομία Μονάδας για λειτουργία αποκλειστικά με μπαταρίες (ημέρες)
	≥ 180

	Πρόβλεψη για επιπλέον αισθητήρες ολικής και υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας
	ΝΑΙ

	Αισθητήρας ατμοσφαιρικής πίεσης
	

	Κάτω όριο μέτρησης (hPa)
	≤600

	Άνω όριο μέτρησης (hPa)
	≥1080

	Διακριτική ικανότητα μέτρησης (hPa)
	≤0.1

	Ακρίβεια μέτρησης (hPa)
	≤±1

	Τοποθέτηση σε προστατευμένο χώρο
	NAI

	Αισθητήρας ταχύτητας ανέμου
	

	Κάτω όριο μέτρησης (m/s)
	0

	Άνω όριο μέτρησης (m/s)
	≥75

	Διακριτική ικανότητα μέτρησης (m/s)
	≤0.5

	Ακρίβεια μέτρησης (m/s)
	≤±max(0.5, 5%)

	Βάση στερέωσης βραχίονα στήριξης, κατάλληλη  για ιστό ø1¼"
	NAI

	Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων (μήκος, μέτρα)
	≥10

	Αισθητήρας διεύθυνσης ανέμου
	

	Κάτω όριο μέτρησης (deg)
	0

	Άνω όριο μέτρησης (deg)
	360

	Διακριτική ικανότητα μέτρησης (deg)
	≤1

	Ακρίβεια μέτρησης (deg)
	≤±5

	Βάση στερέωσης βραχίονα στήριξης, κατάλληλη  για ιστό ø1¼"
	NAI

	Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων (μήκος, μέτρα)
	≥10

	Αισθητήρας ύψους υετού
	

	Επιφάνεια συλλογής (cm2)
	≥180

	Διακριτική ικανότητα μέτρησης (mm)
	0.2

	Ακρίβεια μέτρησης για ρυθμό έως 100mm/hr (mm)
	≤±max(0.2, 4%)

	Δυνατότητα βαθμονόμησης και μικρορρύθμισης της ευαισθησίας του αισθητήρα 
	NAI

	Βάση στερέωσης κατάλληλη  για ιστό ø1¼"
	NAI

	Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων 
	NAI

	Ενσωματωμένη φυσαλίδα  οριζοντίωσης
	NAI

	Αποσπώμενη χοάνη συλλογής
	NAI

	Απωθητικό πτηνών
	NAI

	Δυνατότητα θέρμανσης του αισθητήρα για λιώσιμο τυχόν χιονιού, με ανεξάρτητη διάταξη η οποία θα ενσωματώνεται πλήρως στον σταθμό
	NAI

	Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα
	

	Κάτω όριο μέτρησης (°C)
	≤-35

	Άνω όριο μέτρησης (°C)
	≥55

	Διακριτική ικανότητα μέτρησης (°C)
	≤0.1

	Ακρίβεια μέτρησης (°C)
	≤±0.3

	Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων (μήκος, μέτρα)
	NAI

	Αισθητήρας σχετικής υγρασίας αέρα
	

	Κάτω όριο μέτρησης (%)
	≤1

	Άνω όριο μέτρησης (%)
	100


	Διακριτική ικανότητα μέτρησης (%)
	≤1

	Ακρίβεια μέτρησης (%)
	≤±2

	Ολίσθηση (%ανά έτος)
	<0.25% 

	Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων (μήκος, μέτρα)
	NAI

	Ασπίδα ακτινοβολίας
	

	Με εξαερισμό αδιάλειπτης λειτουργίας (24 ώρες την ημέρα).
	NAI

	Λειτουργία με μπαταρίες ξηρού στοιχείου και φωτοβολταϊκό στοιχείο
	ΝΑΙ

	Φωτοβολταϊκό στοιχείο
	ΝΑΙ

	Μπαταρίες ξηρού στοιχείου
	ΝΑΙ

	Μέγιστος χρόνος αδιάλειπτης  λειτουργίας χωρίς αλλαγή μπαταριών (έτη)
	≥2

	Θέση για την τοποθέτηση αισθητήρα θερμοκρασίας ή/και υγρασίας στο εσωτερικό της ασπίδας
	ΝΑΙ

	Μετατροπέας RS232 σε ethernet
	

	Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C)
	-10...+50

	Σύνδεση με τη Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων μέσω θύρας RS232
	ΝΑΙ

	Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό για χρήση του μετατροπέα σε δίκτυο 220VAC (εφόσον απαιτείται)
	ΝΑΙ

	Ιστός
	

	Ιστός από γαλβανιζέ σωλήνα μήκους 5m, ø1¼", συναρμολογούμενος δύο τεμαχίων, 3+3 αντηρίδες (στερέωση στα 2μ και στα 4μ) από γαλβανιζέ συρματόσκοινο ø5mm πλήρεις με τον εξοπλισμό και τα αγκύρια τους, βάση στήριξης ιστού στο έδαφος ή/και σε τσιμέντο/τοίχο (κατ' επιλογήν του αναδόχου) με δυνατότητα ανάκλισης. 

Επιπροσθέτως απαιτείται μια προέκταση σχήματος Π, με σωλήνα ø1¼", ύψους 70 cm και πλάτους 50 cm η οποία θα στερεώνεται επί του ιστού με ειδικά στηρίγματα ώστε να μπορεί να μεταβληθεί η θέση στερέωσης επί του ιστού. 
	ΝΑΙ

	Εγγύηση
	

	Συνολική εγγύηση σταθμού από τον κατασκευαστή
	≥ 1 έτος

	Εγγύηση ιστού από τον προμηθευτή
	≥ 2έτη


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΕΜΟΥ
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. 
	ΝΑΙ

	Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE.
	ΝΑΙ

	Να είναι πλήρως συμβατοί με μετεωρολογικό σταθμό Davis Vantage Pro 2
	ΝΑΙ

	Αισθητήρας ταχύτητας ανέμου
	

	Κάτω όριο μέτρησης (m/s)
	0

	Άνω όριο μέτρησης (m/s)
	≥75

	Διακριτική ικανότητα μέτρησης (m/s)
	≤0.5

	Ακρίβεια μέτρησης (m/s)
	≤±max(0.5, 5%)

	Βάση στερέωσης βραχίονα στήριξης, κατάλληλη  για ιστό ø1¼"
	NAI

	Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων (μήκος, μέτρα)
	≥10

	Αισθητήρας διεύθυνσης ανέμου
	

	Κάτω όριο μέτρησης (deg)
	0

	Άνω όριο μέτρησης (deg)
	360

	Διακριτική ικανότητα μέτρησης (deg)
	≤1

	Ακρίβεια μέτρησης (deg)
	≤±5

	Βάση στερέωσης βραχίονα στήριξης, κατάλληλη για ιστό ø1¼"
	NAI

	Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων (μήκος, μέτρα)
	≥10

	Εγγύηση
	

	Εγγύηση από τον κατασκευαστή
	≥ 1 έτος


  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΣΠΙΔΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. 
	ΝΑΙ

	Να είναι πλήρως συμβατός με μετεωρολογικό σταθμό Davis Vantage Pro 2
	ΝΑΙ

	Ανεμιστήρας
	

	Διάμετρος (cm)
	10

	Αποσπώμενη φτερωτή
	ΝΑΙ

	Ροή εισρόφησης (m/s)
	≥0.4

	Σύνδεση στην πλακέτα τροφοδοσίας της ασπίδας ακτινοβολίας με τυποποιημένο βύσμα 3 επαφών
	ΝΑΙ

	Εγγύηση
	

	Εγγύηση από τον κατασκευαστή
	≥ 1 έτος


           ΑΣΠΙΔΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (ΚΛΩΒΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Ασπίδα ακτινοβολίας
	

	Με εξαερισμό αδιάλειπτης λειτουργίας (24 ώρες την ημέρα).
	NAI

	Λειτουργία με μπαταρίες ξηρού στοιχείου και φωτοβολταϊκό στοιχείο
	ΝΑΙ

	Φωτοβολταϊκό στοιχείο
	ΝΑΙ

	Μπαταρίες ξηρού στοιχείου
	ΝΑΙ

	Μέγιστος χρόνος αδιάλειπτης  λειτουργίας χωρίς αλλαγή μπαταριών (έτη)
	≥2

	Θέση για την τοποθέτηση αισθητήρα θερμοκρασίας ή/και υγρασίας στο εσωτερικό της ασπίδας
	ΝΑΙ

	Βάση στερέωσης σε ιστό
	ΝΑΙ


Τηλεμετρικό σταθμήμετρο αποτελούμενο από καταγραφικό και μονάδα τηλεμετρίας
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Καταγραφικό 
	

	Ασύρματη συμπαγής τηλεμετρική μονάδα με ενσωματωμένο πομποδέκτη GSM.
	ΝΑΙ

	Να έχει μεταλλικό περίβλημα IP 65 και IP 67.
	ΝΑΙ

	Οι συνδέσεις με τους αισθητήρες γίνονται μέσω εξωτερικών στεγανών συνδέσμων
	ΝΑΙ

	Χαμηλή κατανάλωση ισχύος, δίνοντας αυτονομία χωρίς συλλέκτη για τουλάχιστον 15 ημέρες
	ΝΑΙ

	Να διαθέτει εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας της μονάδας.
	ΝΑΙ

	Να διαθέτει > 8 αναλογικές εισόδους (είσοδοι τάσης)
	ΝΑΙ

	Να διαθέτει > 2 μετρητές παλμών.
	ΝΑΙ

	Να διαθέτει > 2 ψηφιακές εισόδους – εξόδους.
	ΝΑΙ

	Δυνατότητα αναβάθμισης του firmware τηλεμετρικά.
	ΝΑΙ

	Να διαθέτει ενσωματωμένο modem κινητής τηλεφωνίας
	ΝΑΙ

	Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
	ΝΑΙ

	Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου φόρτισης της μπαταρίας
	ΝΑΙ

	Θερμοκρασία λειτουργίας -30˚C έως 65˚C
	ΝΑΙ

	Να διαθέτει ανεξάρτητο ηλιακό συλλέκτη, μονοκρυσταλλικού τύπου και διαστάσεων < 25 Χ 25cm
	ΝΑΙ

	Αισθητήρας στάθμης
	

	Να είναι Radar και όχι υπέρηχος 
	ΝΑΙ

	Εύρος μέτρησης τουλάχιστον 20m
	ΝΑΙ

	Ακρίβεια ±2 mm τουλάχιστον στην  περιοχή από 1.5m έως 20m
	ΝΑΙ

	Να διαθέτει ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις.
	ΝΑΙ

	Γωνία δέσμης ≤ 10˚ 
	ΝΑΙ

	Να διαθέτει έξοδο SDI 12 για την σύνδεση με την μονάδα τηλεμετρίας.
	ΝΑΙ

	Να διαθέτει πόρτα RS-232 για σύνδεση με υπολογιστή.
	ΝΑΙ

	Να μπορεί να δεχθεί ψηφιακή οθόνη για επιτόπου ένδειξη των μετρήσεων.
	ΝΑΙ

	Ο αισθητήρας αυτόματα να βελτιστοποιεί την μέτρηση, λαμβάνοντας μετρήσεις με ταχύτητα 1Hz για χρονικό διάστημα επιλογής του χρήστη, στην συνέχεια υπολογισμός της σταθερής απόκλισης τιμών, στην συνέχεια υπολογισμός των άνω και κάτω ορίων για τις ακραίες τιμές, στην συνέχεια αφαίρεση των τιμών εκτός των παραπάνω ορίων, τέλος υπολογισμός του μέσου όρου και της σταθερής απόκλισης, από τις απομένουσες τιμές
	ΝΑΙ

	Προστασία ΝΕΜΑ 4χ
	ΝΑΙ

	Κατανάλωση < 15mA
	ΝΑΙ

	Να διαθέτει μηχανισμό τοποθέτησης και μεταλλικό (ανοξείδωτο, ή γαλβανισμένο) βραχίονα τοποθέτησης μήκους 1.5 μέτρων
	

	Σύστημα τροφοδοσίας του αισθητήρα στάθμης
	

	Ποσότητα
	4

	Ηλιακός συλλέκτης 10 Watt 
	ΝΑΙ

	Επαναφορτιζόμενη μπαταριά 
	ΝΑΙ

	Ψηφιακός φορτιστής για την μπαταρία
	ΝΑΙ

	Στεγανό ερμάριο για όλα τα ηλεκτρονικά
	ΝΑΙ


Κάμερα IP σε αστικό χώρο

	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Υλικό Κατασκευής
	Μεταλλική

	Χώρος τοποθέτησης
	Εξωτερικός

	Αισθητήρας Κάμερας
	τουλάχιστον τύπου 1/2.7" SONY CMOS / 1080p - 2.0Mp

	Φακός Κάμερας
	Σταθερός: 2.8-12mm

	Εμβέλεια υπερύθρων
	25-30 μέτρα

	Απομακρυσμένη επίβλεψη (remote monitoring)
	ΝΑΙ

	Πρωτόκολλα UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
	ΝΑΙ

	Αλγόριθμοι συμπίεσης βίντεο
	H265, H264, MJPEG

	3D DNR, digital WDR. Κωδικοποίηση ROI
	ΝΑΙ

	Προστασία IP66
	ΝΑΙ

	Τροφοδοσία 12V DC
	ΝΑΙ

	Τροφοδοσία PoE
	ΝΑΙ

	Καλώδιο UTP κατ. 6 – μήκος 30 μέτρα
	NAI


KΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΜΕΡΩΝ ip
	A/A
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	1
	Ποσότητα
	8

	2
	H.265 4K ψηφιακό καταγραφικό καμερών IP.
	ΝΑΙ

	3
	Ανάλυση επιτήρησης
	8MP

	4
	Υποστηρίζει 4 κάμερες 5MP στα 100fps.
	ΝΑΙ

	5
	Ανάλυση αναπαραγωγής
	8MP / 5MP /4MP / 2MP / 1MP.

	6
	Ανάλυση καταγραφής
	8MP / 5MP / 4MP / 2MP / 1MP

	7
	Υποστηρίζει εγγραφή διπλής ροής.
	ΝΑΙ

	8
	Δέχεται 1 σκληρό δίσκο SATA (έως 8ΤΒ)
	ΝΑΙ

	9
	Σκληρός Δίσκος 2ΤΒ 
	ΝΑΙ

	10
	Διαθέτει ελληνικό μενού φιλικό προς το χρήστη
	ΝΑΙ

	11
	Έξοδοι Video
	1 x HDMI με ανάλυση (HDMI 1 : 4K  2K / 1920  1080 / 1280 1024)

	12
	Έξοδος ήχου
	1 x RCA

	13
	Θύρες σύνδεσης
	2 x USB 2.0, 10/100 Ethernet

	14
	Περιλαμβάνει USB Mouse και τηλεχειριστήριο IR.
	ΝΑΙ

	15
	Δυνατότητα επιτήρησης μέσω κινητού Android, iPad και iPhone.
	ΝΑΙ

	16
	Δυνατότητα επιτήρησης σε Windows PC και MAC.
	ΝΑΙ

	17
	Υποστηρίζει Dynamic DNS, Upnp, λειτουργία ΝΑΤ
	ΝΑΙ

	18
	Διαστάσεις
	300mm x 250mm x 55mm

	19
	Βάρος
	< 1000 γραμμάρια


Τηλεοράση SMART για εποπτεία συστήματος
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Τύπος
	LED

	Μέγεθος
	τουλάχιστον 55’’

	SMART
	NAI

	Bluetooth
	NAI

	Wi-Fi
	NAI

	USB
	NAI

	VESA
	200 x 200

	Καλώδιο HDMI 3 m
	NAI

	Βάση τηλεόρασης για τον τοίχο από 32’’ έως 65’’
	ΝΑΙ

	Εγγύηση για 5 χρόνια
	ΝΑΙ


υπολογιστησ κεντρου ελεγχου
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Λειτουργικό Σύστημα
	Win 10 με υποστήριξή τουλάχιστον 3 οθονών

	Τύπος Θήκης
	Midi Tower

	Τύπος Motherboard
	M-ATX

	Παρεχόμενη Ισχύς Τροφοδοτικού
	500 W

	Τύπος υποστηριζόμενης μνήμης Μητρικής
	DDR4

	Μέγιστη Μνήμη
	64 GB

	Επεξεργαστής
	Core i5

	Αριθμός πυρήνων Eπεξεργαστή
	τουλάχιστον 6

	Ταχύτητα Επεξεργαστή
	2.5 με 3.2 GHz

	Cache μνήμη επεξεργαστή
	τουλάχιστον 12

	Μέγεθος Μνήμης RAM
	8 GB

	Τύπος Μνήμης RAM
	DDR4

	Ταχύτητα Μνήμης RAM
	2400 MHz

	Αριθμός Σκληρών Δίσκων
	2

	Τύπος 1ου δίσκου 
	SSD

	Χωρητικότητα 1ου δίσκου
	240 GB

	Τύπος 2ου Δίσκου
	HDD

	Χωρητικότητα 2ου Δίσκου
	1 TB

	Chipset κάρτας γραφικών
	nVidia

	Memory Interface κάρτας γραφικών
	128 bit

	Μνήμη Κάρτας Γραφικών
	τουλάχιστον 6 GB

	Τεχνολογία μνήμης κάρτας γραφικών
	GDDR5

	Έξοδοι εικόνας
	τουλάχιστον 3 x HDMI

	Πληκτρολόγιο
	GR/EN ασύρματο BT

	Ποντίκι 
	ασύρματο BT

	Μονάδα αδιάλειπτης ενέργειας (UPS) Line interactive USB
	800VA


Φορητοσ Υπολογιστης
Laptop με εγκατεστημένα Office 1 έτους

	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	CPU
	AMD 

	RAM
	8GB

	SSD
	256GB

	Θύρες
	HDMI, USB, MicroSD

	DVD ROM
	Ναι

	OS
	Windows 10 GR x64

	Microsoft Office
	Άδεια 1 έτους

	Τύπος Οθόνης
	LED Backlit

	Ανάλυση Οθόνης
	HD 1366 x 768 τουλ.

	Διάσταση Οθόνης
	15,6” τουλ.

	Συνδέσεις 
	802.11AC Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth

	Γλώσσα πληκτρολογίου
	Ελληνικά / Αγγλικά

	Τύπος πληκτρολογίου
	QWERTY


Εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης (Backup)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ  ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Χωρητικότητα
	2 TB

 

	Τύπος
	HDD External

	Μέγεθος
	2.5’’

	Σύνδεση
	USB 3.0

	Τροφοδοσία
	Μέσω USB

	Συμβατότητα
	Windows 10 / 8.1 / 7



	Λοιπά
	O χρόνος κυκλοφορίας του μοντέλου να είναι μικρότερος ή ίσος με 24 μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς 




ΟΘΟΝΗ Η/Υ
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Μέγεθος οθόνης:
	27 ίντσες διαγώνια / widescreen

	Ανάλυση οθόνης:
	1920x1080 IPS

	Μέγεθος κουκίδας:
	0.282 mm

	Φωτεινότητα οθόνης:
	250 cd/m²

	Χρόνος απόκρισης (τυπικός)
	5ms

	Τύπος οπίσθιου φωτισμού
	Σύστημα W-LED

	Λόγος αντίθεσης (τυπικός)
	1000:1

	Χρώματα οθόνης
	16,7 Μ


ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Είδος
	Γραφείου – λεπτό προφίλ


	Σχεδιασμός
	Εργονομικός Σχεδιασμός


	Πληκτρολόγιο
	Ελληνικό


	Πλήκτρα
	Χαμηλού θορύβου


	Προστατευτικό στρώμα
	PU επίστρωση


Web Camera με μικρόφωνο
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Σύνδεση
	USB 2.0

	Ιδιότητες
	Ενσωματωμένο μικρόφωνο

	Τύπος κάμερας
	HD 1080P Webcam

	Ανάλυση Βίντεο
	1920x1080

	Καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)
	30fps

	Απόκριση συχνότητας μικροφώνου
	20 – 16000Hz

	Ευαισθησία
	105dB +/- 3dB S.P.L at 1 kHz


ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Σύνδεση
	USB καλώδιο

	Τύπος
	Οπτικό

	Σχεδιασμός
	Για δεξιόχειρες & αριστερόχειρες

	Πλήκτρα
	Ναι


ΗΧΕΙΑ
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Τύπος
	Surround: 2.1


	Ισχύς σε Watt (RMS)
	200


	Τύπος Σύνδεσης στον Η/Υ
	3.5 mm Mini Jack



ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Τεχνολογία οθόνης
	LCD



	Φωτιστικό
	LED



	Θύρες:
	1 x USB, 1 x HDMI, 1 x Micro SD, 1 x VGA, 1 x Έξοδος ήχου βύσμα 3,5 χιλ., 1 x Είσοδος AV βύσμα 3,5 χιλ.



	Διάρκεια ζωής LED
	έως και 20.000 ώρες



	Υποστηριζόμενη ανάλυση
	FHD



	Μέγεθος εικόνας προβολής
	έως 80" (200 εκ.)



	Απόσταση προβολής
	80 εκ. - 200 εκ. / 24"- 60"



	Αναλογία Εικόνας
	16:9



	Λόγος εμβέλειας
	1,4:1



	Λόγος αντίθεσης
	3000:1



	Προσαρμογή εστίασης
	χειροκίνητη



	Διόρθωση πλαισίου
	χειροκίνητη



	Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων
	ναι



	: Ήχος
	Στερεοφωνικό ηχείο 2x2W




ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	Λειτουργίες
	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση

	Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης
	Κανονική λειτουργία: Έως 31 σελ/λεπτό.



	Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4)
	Έως 65.000 σελίδες

	Τεχνολογία εκτύπωσης
	Laser.

	Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (βέλτιστη)
	1200 x 1200 dpi.

	Γλώσσες εκτύπωσης
	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emulation.

	Οθόνη
	7.62 cm οθόνη αφής, LCD

	Ταχύτητα επεξεργαστή
	750 MHz

	Συνδεσιμότητα
	1x Hi-Speed USB 2.0 Device, 1x Hi-Speed USB 2.0 Host, 1x Fast Ethernet 10/100Base-TX, Wireless 802.11b/g/n.



	Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος
	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit): 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 1 GB RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit), 400 MB available hard disk space, CD/DVD-ROM ή Internet, USB ή θύρα ethernet.



	Μνήμη
	256 MB

	Είσοδος χειρισμού χαρτιού, βασική
	Tray 1: 100 φύλλα, Tray 2: 250 φύλλα.

	Έξοδος χειρισμού χαρτιού, βασική
	Έως 250 φύλλα

	Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου (φύλλα)
	Up to 250 φύλλα

	Εκτύπωση διπλής όψης
	Χειροκίνητη

	Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων
	A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS).



	Τύποι μέσων
	Χαρτί (έγχρωμο, επιστολόχαρτο, ελαφρύ, απλό, προεκτυπωμένο, ανακυκλωμένο, ακατέργαστο, βαρύ), δεσμός, κάρτα, φάκελος, ετικέτες, διαφάνεια, vellum.



	Τύπος σαρωτή
	Flatbed.

	Μορφή αρχείων σάρωσης
	PDF, JPEG, PNG.

	Ανάλυση σάρωσης, οπτική
	Έως 1200 dpi

	Επιφάνεια σάρωσης, μέγιστη
	297 x 420 mm

	Ταχύτητα αντιγραφής (κανονική)
	Ασπρόμαυρη: Έως 31 αντίγραφα/λεπτό.

	Ανάλυση αντιγραφής (ασπρόμαυρο κείμενο)
	Έως 300 x 300 dpi.

	Μέγιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ)
	530 x 840 x 418 mm.
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