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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.
1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:
1.2.1	Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.
1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 
1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο, πλοίο, κλπ), αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο), συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) 	Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) 	Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.
1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 
1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.13 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.
1.3.14 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α) 	σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ)
(β) 	στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 
(γ) 	στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(δ) 	στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
(ε)	σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.3.15 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1)	Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2)	Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
1.3.16 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.17 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.3.18 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
1.3.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.3.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου.
1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεμα των παραπάνω εργασιών.
1.3.27 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.28 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
1.3.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.30 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.31 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.
1.3.32 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)	τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
	
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.
1.3.33 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.3.34 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

	
1.4	Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

	Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5	 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.


2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

· Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 
· Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.
· Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.
· Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 	ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
· Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
· Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
· Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
· Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
· Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
· Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 
· Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
· Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
· Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
· Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
· Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
· Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
· Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
· Αναστολείς (stoppers)
· Αναστολείς θύρας - δαπέδου
· Αναστολείς θύρας - τοίχου
· Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
· Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
· Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
· Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
· Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
· Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
· Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
· Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
· Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.


2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

	α/α
	Είδος
	Συντελεστής

	1.
	Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου
	


2,30
2,70
3,00

	2.
	Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου
	


1,90
2,30
2,60

	3.
	Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
	
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

	4.
	Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών
	
3,70

	5.
	Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
	
2,60

	6.
	Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
	
2,80
2,00
1,00
1,60

	7.
	Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
	
2,50
1,00
1,60

	8.
	Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
	
1,00
1,50

	9.
	Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων
	





2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
1.	Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

	1
	Πεντέλης
	Λευκό

	2
	Κοκκιναρά
	Τεφρόν

	3
	Κοζάνης
	Λευκό

	4
	Αγ. Μαρίνας
	Λευκό συνεφώδες

	5
	Καπανδριτίου
	Κιτρινωπό

	6
	Μαραθώνα
	Γκρί

	7
	Νάξου
	Λευκό

	8
	Αλιβερίου
	Τεφρόχρουν – μελανό

	9
	Μαραθώνα
	Τεφρόχρουν – μελανό

	10
	Βέροιας
	Λευκό

	11
	Θάσου
	Λευκό

	12
	Πηλίου
	Λευκό



ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

	1
	Ερέτριας
	Ερυθρότεφρο

	2
	Αμαρύνθου
	Ερυθρότεφρο

	3
	Δομβραϊνης Θηβών
	Μπεζ

	4
	Δομβραϊνης Θηβών
	Κίτρινο

	5
	Δομβραϊνης Θηβών
	Ερυθρό

	6
	Στύρων
	Πράσινο

	7
	Λάρισας
	Πράσινο

	8
	Ιωαννίνων
	Μπεζ

	9
	Φαρσάλων
	Γκρι

	10
	Ύδρας
	Ροδότεφρο πολύχρωμο

	11
	Διονύσου
	Χιονόλευκο



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

	1
	Ιωαννίνων
	Ροδόχρουν

	2
	Χίου
	Τεφρό

	3
	Χίου
	Κίτρινο

	4
	Τήνου
	Πράσινο

	5
	Ρόδου
	Μπεζ

	6
	Αγίου Πέτρου
	Μαύρο

	7
	Βυτίνας
	Μαύρο

	8
	Μάνης
	Ερυθρό

	9
	Ναυπλίου
	Ερυθρό

	10
	Ναυπλίου
	Κίτρινο

	11
	Μυτιλήνης
	Ερυθρό πολύχρωμο

	12
	Τρίπολης
	Γκρι με λευκές φέτες

	13
	Σαλαμίνας
	Γκρι ή πολύχρωμο

	14
	Αράχωβας
	καφέ



2. 	Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. 	Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5. 	ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

	Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.


 
	
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. 	Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

	Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

	Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km

	Σε αστικές περιοχές
	 

	 - απόσταση < 5 km
	0,28  

	 - απόσταση ≥ 5 km
	0,21  

	Εκτός πόλεως
	 

	 · οδοί καλής βατότητας
	 

	 - απόσταση < 5 km
	0,20  

	 - απόσταση ≥ 5 km
	0,19  

	 · οδοί κακής βατότητας
	 

	 - απόσταση < 5 km
	0,25  

	 - απόσταση ≥ 5 km
	0,21  

	 · εργοταξιακές οδοί
	 

	 - απόσταση < 3 km
	0,22  

	 - απόσταση ≥ 3 km
	0,20  

	Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
	0,03



Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

Β.	Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).






























ΤΙΜΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α΄ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

[bookmark: _Toc449758397][bookmark: _Toc449152878]ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 


	Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ. 

	Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις)


1 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-20.05.01
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ :  Πέντε και εξήντα λεπτά  (5,60)


2 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-20.05.02
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2127

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ :  Είκοσι εννιά και δέκα λεπτά  (29,10)


3 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-20.10
 	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

ΕΥΡΩ :  Τέσσερα και πενήντα λεπτά  (4,50)	


4 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-20.20
	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
                     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση. 

       ΕΥΡΩ :  Είκοσι τέσσερα και ογσόντα δύο λεπτά  (24,82)	


5 - ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-Ν.Α-25
	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1620

Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης πράσινου με κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση και σταλία αυτοκινήτων)
· Η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης. 
· Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή της μέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου. 
Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης μορφής της πλήρωσης, με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συμπυκνωμένης φυτικής γης, με λήψη αρχικών και τελικών διατομών, 

                ΕΥΡΩ: Δύο και τριάντα λεπτά	 (2,30)


6 - ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-Β-51
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2921

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· η προμήθεια και μεταφορά επιτόπου των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης έδρασης, 
· η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.

ΕΥΡΩ: Εννιά και εξήντα λεπτά  (9,60)


7 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-31.02.02
Γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος".

 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης, 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ: Εβδομήντα οκτώ  (78,00)


8 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-32.01.03
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.	Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
	Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
	Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β.	Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.	Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.	Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε.	Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

                ΕΥΡΩ:  Ογδόντα τέσσερα	(84,00)


9 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-32.01.04
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.	Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
	Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
	Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β.	Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.	Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.	Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε.	Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

                ΕΥΡΩ:  Ενενήντα (90,00)


10 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-32.01.05
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.	Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
	Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
	Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β.	Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.	Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.	Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε.	Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

                ΕΥΡΩ:  Ενενήντα πέντε	(95,00)


11- ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-38.01
	Ξυλότυποι χυτών τοίχων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801 

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

ΕΥΡΩ: Δεκατρία και πενήντα λεπτά  (13,50)



12 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-38.02
 	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας

ΕΥΡΩ: Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά (22,50)	


13 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-38.03
                   Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
	Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ: Δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά  	( 15,70 )


14 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-38.06
	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3824 

Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων ανά βαθμίδα ύψους 2,00 m ή κλάσμα αυτής, πέραν του βασικού ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας ξυλοτύπου.

ΕΥΡΩ: Επτά και ογδόντα λεπτά  (7,80)	


15 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-38.20.02
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

	Ονομ. 
διάμετρος (mm)
	Πεδίο εφαρμογής
	Ονομ. διατομή 
(mm2)
	Ονομ. 
μάζα/ μέτρο 
(kg/m)

	
	Ράβδοι
	Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα
	Ηλεκτρο-συγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα
	
	

	
	B500C
	B500Α
	B500C
	B500Α
	B500C
	
	

	5,0
	
	
	
	
	
	19,6
	0,154

	5,5
	
	
	
	
	
	23,8
	0,187

	6,0
	
	
	
	
	
	28,3
	0,222

	6,5
	
	
	
	
	
	33,2
	0,260

	7,0
	
	
	
	
	
	38,5
	0,302

	7,5
	
	
	
	
	
	44,2
	0,347

	8,0
	
	
	
	
	
	50,3
	0,395

	10,0
	
	
	
	
	
	78,5
	0,617

	12,0
	
	
	
	
	
	113
	0,888

	14,0
	
	
	
	
	
	154
	1,21

	16,0
	
	
	
	
	
	201
	1,58

	18,0
	
	
	
	
	
	254
	2,00

	20,0
	
	
	
	
	
	314
	2,47

	22,0
	
	
	
	
	
	380
	2,98

	25,0
	
	
	
	
	
	491
	3,85

	28,0
	
	
	
	
	
	616
	4,83

	32,0
	
	
	
	
	
	804
	6,31

	40,0
	
	
	
	
	
	1257
	9,86



Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
· Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
· Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
· Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
· Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
· Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
· Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

ΕΥΡΩ:  Ένα και επτά λεπτά   (1,07)

16 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-38.20.03
Δομικά πλέγματα  B500C
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

	Ονομ. 
διάμετρος (mm)
	Πεδίο εφαρμογής
	Ονομ. διατομή 
(mm2)
	Ονομ. 
μάζα/ μέτρο 
(kg/m)

	
	Ράβδοι
	Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα
	Ηλεκτρο-συγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα
	
	

	
	B500C
	B500Α
	B500C
	B500Α
	B500C
	
	

	5,0
	
	
	
	
	
	19,6
	0,154

	5,5
	
	
	
	
	
	23,8
	0,187

	6,0
	
	
	
	
	
	28,3
	0,222

	6,5
	
	
	
	
	
	33,2
	0,260

	7,0
	
	
	
	
	
	38,5
	0,302

	7,5
	
	
	
	
	
	44,2
	0,347

	8,0
	
	
	
	
	
	50,3
	0,395

	10,0
	
	
	
	
	
	78,5
	0,617

	12,0
	
	
	
	
	
	113
	0,888

	14,0
	
	
	
	
	
	154
	1,21

	16,0
	
	
	
	
	
	201
	1,58

	18,0
	
	
	
	
	
	254
	2,00

	20,0
	
	
	
	
	
	314
	2,47

	22,0
	
	
	
	
	
	380
	2,98

	25,0
	
	
	
	
	
	491
	3,85

	28,0
	
	
	
	
	
	616
	4,83

	32,0
	
	
	
	
	
	804
	6,31

	40,0
	
	
	
	
	
	1257
	9,86



Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
· Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
· Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
· Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
· Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
· Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
· Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

ΕΥΡΩ:  Ένα και ένα λεπτό   (1,01)


17 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-38.45
	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου

ΕΥΡΩ:  Δύο και είκοσι λεπτά   (2,20)


ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ


Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή).

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm.

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες:
- 	αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώματα κλπ),
-	επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE,
-	ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2),
-	κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων.
-	κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45, 


18 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-Ν.42.11.02
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg λευκού τσιμέντου, μιάς ορατής όψεως 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4212
Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg λευκού τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ: Εβδομήντα   (70,00)


19 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-Ν.42.11.03
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg λευκού τσιμέντου, δύο ορατών όψεων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4213

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg λευκού τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".
Σε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους μη υπερβαίνον τα 4,00m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ: Εβδομήντα πέντε   (75,00)


20 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-N.42.51.03
Κατασκευή γωνιολιθοδομής πάχους τουλάχιστον 40 εκ., με χρήση τσιμεντοασβεστοκονιάματος 400 kg λευκού τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, με αρμολόγημα των αρμών, με την αγορά και προμήθεια των λίθων επιτόπου του έργου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4262

Κοινές γωνιολιθοδομές από φυσικούς γωνιολίθους (τουλάχιστον ημιλαξευτούς) παντός είδους τμημάτων τοίχων από αργολιθοδομή, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ: Εκατόν είκοσι τρία   (123,00)


21 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-45.03
Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4503

Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων. 

Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια ώστε να έχουν κατά το δυνατόν ισομεγέθεις διαστάσεις, η κατεργασία των προσώπων και των επιφανειών εδράσεως με χονδροπελέκημα, η προσαρμογή τους ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει τα 2 1/2 cm με χρήση σφηνών (τσιβίκια), η απόξεση του κονιάματος των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm και ο καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ: Δεκατρία και πενήντα λεπτά   (13,50)






ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 
 


	Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α)	Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου    

β)	Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται:

γ) 	Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:
-	τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
-	η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών
-	η πλήρωση των αρμών με μαστίχη
=	η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων

δ)	Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2.


22 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-46.01.02
	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm
	πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ:  Δεκαεννιά και πενήντα λεπτά  (19,50)


23 - ΑΡΘΡΟ  ΟΙΚ-46.10.03
	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm πάχους 3/4 πλίνθου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4663.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ:  Είκοσι οκτώ   (28,00 )


24 - ΑΡΘΡΟ  ΟΙΚ-46.10.04
	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4664.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ: Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά   (33,50 )


25 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-49.01.01
	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ:  Δέκα έξι και ογδόντα λεπτά   (16,80)


26 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-49.01.02
	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ:  Δεκαεννιά και εβδομήντα λεπτά   (19,70)


27 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-N.49.01.02
	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) υπερμπατικών τοίχων (αργολιθοδομής)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων αργολιθοδομής με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), οποιασδήποτε διατομής, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

Αν τοποθετηθεί οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά θα τιμολογηθεί με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ:  Τριακόσια είκοσι οκτώ και τριάντα τρία λεπτά   (328,33)


28 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-50.01.01
Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4811.1

Κατασκευή υαλοτοίχων και επιστρώσεων από υαλόπλινθους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1051-2 "Yαλος για δομική χρήση - Υαλότουβλα δόμησης και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος", με σήμανση CE,  λευκούς ή έγχρωμους διαστάσεων 19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, με κονίαμα από λευκό τσιμέντο των 150 kg/m3 ή έτοιμο κονίαμα κατά ΕΝ 998-2, με προσθήκη στις συνδέσεις ράβδων οπλισμού 2Φ6 ή 2Φ8 και προς τις δύο διευθύνσεις.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ:  Εκατόν τριάντα πέντε   (135,00 )


ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 



Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α)	Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά):
-	Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ
- 	Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
-	Η ύγρανση της επιφάνειας,
-	Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.
-	Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ
γ)	Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
-	Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό  
-	Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ)	Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- 	Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). 
-	Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
-	Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
-	Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).




29 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ- N.71.22
Επιχρίσματα εξωτερικά τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 χλγ. αδιάβροχα με πρόσμιξη καταλλήλου στεγανοποιητικού μάζης.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς στρώσεις, αδιάβροχα με πρόσμιξη καταλλήλου στεγανοποιητικού μάζης, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
               
ΕΥΡΩ :  Δεκατέσσερα και εξήντα οκτώ       (14,68)


30 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ- 71.21
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ :  Δεκατρία και πενήντα λεπτά   (13,50)


31 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-Ν.71.52 	
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400χλγ. Στην τιμή περιλαμβάνεται το πλέγμα.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7152 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, η δε δεύτερη και τρίτη με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό πλέγμα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ:    Δεκαέξι και είκοσι λεπτά (16,20)


32 - ΑΡΘΡΟ  ΟΙΚ-71.71
	        Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171 

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ:  Εξήντα οκτώ λεπτά   (0,68)


33 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-71.81
 	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7181 

Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων, ζωνών, κορνιζών ανοιγμάτων κλπ. Η τιμή καταβάλλεται επί πλέον της τιμής των επιχρισμάτων παντός είδους και περιλαμβάνει την δαπάνη των τύπων και ικριωμάτων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ:  Έντεκα και είκοσι λεπτά  (11,20)


34 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-71.82
Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7182 

Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων προεξοχών μεγαλυτέρων των 20 cm, απλού σχεδίου, ανά 5 cm προσθέτου πλάτους (ή κλάσμα αυτών). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) μετωπικού μήκους 

ΕΥΡΩ:  Ένα και δέκα λεπτά  (1,10)


35 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-52.61.02
Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5262

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά), σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά με τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής 

ΕΥΡΩ:  Εβδομήντα τρία   (73,00 )


ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 



Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α)	Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
-	Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.
-	Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.
-	Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),  
-	Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
-	Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης,
-	Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),
-	Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,
-	Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,
- 	Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,
-	Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια, 
-	Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
-	Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
-	Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)
-	Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο, 
β)	Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):
-	για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 
-	για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια,
γ)	Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου:
	Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος.


36 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-54.68
Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5468.1 

	Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 mm συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα του αποτελούμενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή με κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός, καστανιάς). Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η προμήθεια και τοποθέτηση των μηχανισμών κύλισης και η τοποθέτηση μόνον των κλειδαριών και χειρολαβών. 

	Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ:  Εκατόν δώδεκα   (112,00)


37 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-54.75
Εντοιχισμένες ντουλάπες 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1

	Εντοιχισμένες ντουλάπες, μη τυποποιημένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", βάθους 60 cm, από μοριοσανίδα (MDF) με επένδυση μελαμίνης ή φορμάικας, "κουτιαστές", με φύλλα αναρτημένα με στροφείς επιπλοποιίας και γενικά υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και εργασία συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης. 
.
	Τα συρτάρια, τα ράφια, οι κρεμάστρες και λοιπός εξοπλισμός τιμολογούνται ιδιαιτέρως.
 
	Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψης 

ΕΥΡΩ:  Εκατόν δώδεκα   (112,00)


38 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-56.16     
Κρεμάστρες (port-manteau) απλές.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5616 

	Κρεμάστρες (port-manteau) απλές, ευθύγραμμες ή τεθλασμένες, αποτελούμενες από διατομή ξυλείας τύπου Σουηδίας πλάτους έως 15 cm, πάχους έως 2,5 cm και οιουδήποτε μήκους, με περιθώρια και απλές ευθύγραμμες γλυφές, με βιδωτά άγγιστρα από αλουμίνιο μήκους 5 - 15 cm ανά 18 cm, με ανάρτηση από μεταλλικές θηλιές στερεωμένες με UPAT ανά αποστάσεις 0,50 m και γενικά ξυλεία Σουηδίας, άγγιστρα αλουμινίου, υλικά συνδέσεως τοποθετήσεως και στερεώσεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".

	Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

        ΕΥΡΩ:  Είκοσι οκτώ  (28,00)


39 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-56.21     
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL
	Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617

	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει: 

α) 	Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με  επικάλυψη από άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.
β) 	Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη. 
γ) 	Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού.
	
	Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.

	Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 

ΕΥΡΩ:  Είκοσι οκτώ  (28,00)


40 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-56.23     
Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

	Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


· Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
· Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm
· Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
· Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 
· Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 
· Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία 
· Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα, 

	Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης 

ΕΥΡΩ:  Διακόσια είκοσι πέντε   (225,00)


41 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-56.24
Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα     
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

	Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

· Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
· Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm
· Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 
· Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 
· Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα, 

	Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 

ΕΥΡΩ:  Εκατόν ογδόντα   (180,00)


42 - ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ-Β-49     
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752

Προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων, με τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, σύμφωνα με την μελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ).

Για τις εσχάρες των υπονόμων έχει εφαρμογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ‘’Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο’’

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
· η προμήθεια των χυτοσιδηρών ειδών, 
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις με κατάλληλα μέσα (πχ. με χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα), 
· η προετοιμασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθμιση της απαιτουμένης τελικής στάθμης του καλύματος ή της εσχάρας με χρήση ανθεκτικών υποθεμάτων και η πάκτωση του πλαισίου έδρασης με ισχυρή τσιμεντοκονία. 

Τιμή ανά kg τοποθετημένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων.

        ΕΥΡΩ:  Ένα και σαράντα πέντε λεπτά (1,45)


ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ


	Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α)	Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

-	όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
-	τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
-	ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β)	Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.


43 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ- 61.17   
Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6117

	Γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα με όλα τα υλικά και την εργασία τοποθέτησης καθώς και την εργασία αποκατάστασης ζημιών (μερεμέτια). 

	Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ: Έξι και εβδομήντα λεπτά (6,70)


ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ 

	
	Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:

-	όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
-	τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ), 
-	ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.
	
Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.


44 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ- 62.22   
Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6222 

	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών σύνθετου σχεδίου, από ευθυγράμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους (καραβόλοι), καρφωτών με ή χωρίς εντορμίες, με ή χωρίς υαλοστάσιο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, καθώς και με κλεδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο, 

	Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ:  Επτά και τριάντα λεπτά (7,30)


45 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ- 62.24   
Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224 

	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

	Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ:  Πέντε και εξήντα λεπτά (5,60)


46 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ- Ν.62.36.1
Προπετάσματα (ρολλά) αλουμινίου με ενσωματωμένη μόνωση πολυουρεθάνης για θύρες και παράθυρα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 

Προμήθεια και τοποθέτηση προπετασμάτων (ρολλών) εξ αλουμινίου, σε χρώμα απομίμησης ξύλου, για θύρες και παράθυρα, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με ενσωματωμένη μόνωση πολυουρεθάνης σε κάσσα αλουμινίου, κατασκευαζόμενες από κατάλληλες διατομές, με διαστάσεις και μορφή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Τιμή ανά (m2) επιφάνειας [πλάτος μέχρι το εσωτερικό των οδηγών και ύψος μέχρι τον άξονα περιστροφής]

ΕΥΡΩ:  Εκατόν είκοσι δύο (122,00)


47 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ- 62.40
Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6239
	
	Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων, οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης (DKP). Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
	
	Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ:  Πέντε και εξήντα λεπτά (5,60)


48 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ- Ν.62.60.02
Θύρες εισόδου ασφαλείας αντιδιαρρηγνυώμενες, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με ή χωρίς φεγγίτη.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής, θωρακισμένης, ανοιγόμενης θύρας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η πόρτα θα έχει διπλή θωράκιση από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα μέσα-έξω πάχους 1mm. Εσωτερικές κάθετες και οριζόντιες νευρώσεις τύπου Ω πάχους 1mm. Εσωτερική μόνωση πολυστερίνης (θερμομόνωση - ηχομόνωση). Μεταλλική κάσα από ατσάλι πάχους 2mm & 2,5mm ηλεκτροστατικά βαμμένη μαύρη. Ατσάλινη θωράκιση με μαγγανιούχα πλάκα από την εξωτερική πλευρά της κλειδαριάς. 14 έως 20 πύροι κλειδώματος. Κλειδαριές και εξαρτήματα ποιότητoς των Ιταλικών οίκων MOTTURA & SECUREMME ή ισοδύναμα, με δυνατότητα εύκολης αλλαγής κλειδιών. Μεντεσέδες βαρέως τύπου με δυνατότητα κατακόρυφης ρυθμίσεως (2 ή 3). Μηχανισμός μερικού ανοίγματος (Μάνταλο). Ρυθμιστής κλειδαριάς στην κάσα. Περιμετρικό αφρώδες λάστιχο στεγανοποίησης. Μηχανικός ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης. Πανοραμικό-ευρυγώνιο μάτι 180º. Πόμολα (ORO ή INOX). Η θύρα θα είναι βαμμένη σε χρώμα απομίμησης ξύλου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ : Τριακόσια εβδομήντα   (370,00)


49 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ- 64.01.02
Κιγκλιδώματα συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6402 

		Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

	Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ:  Πέντε και τριάντα λεπτά (5,30)


ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 


	Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α)	Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 
-	φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
-	όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
-	επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 
β)	Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
-	για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
-	για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
-	σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.
γ) 	Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ) 	Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
δ1) 	Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..
δ2)	Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 
δ3)	Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4)	Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5)	Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .
ε) 	Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.


50 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ- N.65.12
Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες, ηλεκτροστατικής βαφής σε απόχρωση απομίμησης ξύλου, με το ένα ή τα δύο φύλλα συρόμενα, με οδηγούς ρολλών και θερμοδιακοπή με υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6512

Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοθυρών αλουμινίου δίφυλλων, ηλεκτροστατικής βαφής σε απόχρωση απομίμησης ξύλου, με το ένα ή τα δύο φύλλα συρόμενα, με οδηγούς ρολλών και θερμοδιακοπή με υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
               
ΕΥΡΩ :   Διακόσια πέντε      (205,00)


51 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ- N.65.17.01.1
Υαλοστάσια εξ αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής σε απόχρωση απομίμησης ξύλου, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, με οδηγούς ρολλών και θερμοδιακοπή με υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519

Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοστασίων εξ αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής σε απόχρωση απομίμησης ξύλου, μονόφυλλων, ανοιγόμενων περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), με οδηγούς ρολλών και θερμοδιακοπή με υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
               
 ΕΥΡΩ :   Τριακόσια δεκαοκτώ       (318,00)

52 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ- N.65.17.01.2
Υαλοστάσια εξ αλουμινίου δίφυλλα ή πολύφυλλα, ηλεκτροστατικής βαφής σε απόχρωση απομίμησης ξύλου, με το ένα, τα δύο φύλλα, ή όλα συρόμενα, με οδηγούς ρολλών και θερμοδιακοπή με υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519

Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοστασίων εξ αλουμινίου δίφυλλων ή πολύφυλλων, ηλεκτροστατικής βαφής σε απόχρωση απομίμησης ξύλου, με το ένα, τα δύο φύλλα, ή όλα συρόμενα, με οδηγούς ρολλών και θερμοδιακοπή με υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
               
ΕΥΡΩ :   Διακόσια πενήντα τέσσερα     (254,00)


53 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ- 65.25
Κινητές σίτες αερισμού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

ΕΥΡΩ:     Σαράντα πέντε   (45,00) 	


54 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ- 65.43
Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6543 

Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο, διατομής 30x30x2 mm, τοποθετούμενες για την προστασία ακμών βαθμίδων ή απολήξεων επιχρισμάτων κατά τις κατακόρυφες ακμές των τοίχων, στερεωμένες με ειδικούς ήλους. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

ΕΥΡΩ :  Τέσσερα και πενήντα λεπτά   (4,50)


55 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ- N.65.43
Επικάλυψη εξωτερικών κατακόρυφων αρμών διαστολής με λάμα αλουμινίου πλάτους 15εκ. και πάχους 2χλσ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6543

Επικάλυψη εξωτερικών κατακόρυφων αρμών διαστολής με λάμα ηλεκτροστατικά βαμμένου αλουμινίου πλάτους έως 15εκ. και πάχους 2χλσ., στερεωμένη με ειδικούς ήλους.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

ΕΥΡΩ :  Έντεκα και είκοσι πέντε λεπτά  (11,25)


ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) 	Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
-	Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ).
-	Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ.
-	Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
-	Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ.
-	Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης
-	Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.
-	Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ,
-	Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών.
β) 	Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμμένου αλλουμινίου.
γ) 	Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

56 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-Ν.72.31.02
Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτής διατομής πάχους 1χλσ. και πλάτους 0,40 μ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 

Υδρορροή (λούκι) από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτής διατομής πάχους 1χλσ. και πλάτους τουλάχιστον 0,40 μ. με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων και της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm. Πλήρως περαιωμένη εργασία και υλικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

ΕΥΡΩ:  Πέντε και ογδόντα πέντε λεπτά  (5,85)


57 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-72.44.01
Επικάλυψη κατακορύφων αρμών διαστολής με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244 

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με αναδίπλωση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ:  Είκοσι και είκοσι λεπτά  (20,20)


58 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-72.44.02
Επικάλυψη οριζοντίων αρμών διαστολής με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246 

Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του σκυροδέματος με εκτοξευόμενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με αναδίπλωση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ:  Δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά  (15,70)


59 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-72.16
Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211 

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας

ΕΥΡΩ:  Είκοσι τρία και πενήντα λεπτά  (23,50)


60 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-Ν.73.12
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες Ελευθερουπόλεως ή Θάσου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7312 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: Είκοσι οκτώ   (28,00)


61 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-Ν.73.31.01
Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια οξύμαχα (γκρέ) 20x10 cm με χρήση κονιαμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια οξύμαχα (γκρέ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", οιουδήποτε χρώματος, με επιφάνεια αντιολισθητική, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ: Πενήντα και πενήντα λεπτά  (50,50)


 62 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-73.33.02
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
                     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ:  Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά  (33,50)

 
63- ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-73.34.01
	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 διαστάσεων 20x20 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 

Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

                    ΕΥΡΩ:  Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά  (33,50)


64 -  ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-73.35
	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

ΕΥΡΩ:  Τέσσερα και πενήντα λεπτά   (4,50)
65 -  ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-73.36.01	
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm
		Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
 
ΕΥΡΩ: Δεκαοκτώ (18,00)	


66 -  ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-74.23
	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο 
	Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7416

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2)

ΕΥΡΩ:   Πέντε και εξήντα λεπτά  (5,60)


67 -  ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-75.01.02
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7503

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ: Ογδόντα τέσσερα (84,00)


68 - ΑΡΘΡΟ  ΟΙΚ-Ν.75.21.04
Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο λευκό, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7526 

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

	ΕΥΡΩ:  Εβδομήντα τρία  (73,00)



69 - ΑΡΘΡΟ  ΟΙΚ-Ν.75.31.02
Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό λευκό μάρμαρο πάχους 2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7532 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

                     ΕΥΡΩ:  Ογδόντα τέσσερα (84,00)


70 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-75.41.01 	
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541
                        
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων

ΕΥΡΩ: Τριάντα εννιά   (39,00)  


71 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-75. 58.02	
Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7559
                        
Σκαλομέρια από μαρμάρου, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λείανσης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και καθαρισμού 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ: Δεκαοκτώ   (18,00)  


72 -ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-N.76.27.02
Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 24mm,(κρύσταλλο 4mm ενεργειακό, αέριο argon 16 mm, κρύσταλλο 4mm).
                    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 24mm,(κρύσταλλο 4mm ενεργειακό, αέριο argon 16 mm, κρύσταλλο 4mm), oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

                     ΕΥΡΩ:  Τριάντα οκτώ (38,00)


ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α)  	Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) 	Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.  

γ) 	Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ)	Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 


73 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-77.01
Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών
                     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7701 

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων ή οροφών, με ψεκαστήρα ή/και χρωστήρα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ:  Ένα και εβδομήντα λεπτά   (1,70)

74 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-77.55
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: Έξι και εβδομήντα λεπτά  (6,70)


75 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-77.71.03
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771 

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ:  Δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά    (15,70)


76 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-77.80.01
Χρωματισμοί επί επιφανειών εσωτερικών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ:  Εννιά (9,00)


77 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-77.80.02
Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ:  Δέκα και δέκα λεπτά    (10,10)


78 - ΑΡΘΡΟ  ΟΙΚ-77.99
	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797 

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).  

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ:  Τριάντα τέσσερα λεπτά   (0,34)


ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 


Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α)	Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β)	Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.  	
(γ)	Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
(δ)	Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 


79 - ΑΡΘΡΟ  ΟΙΚ-79.02
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ:  Δύο και είκοσι λεπτά   (2,20)


80 - ΑΡΘΡΟ  ΟΙΚ-79.08
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

ΕΥΡΩ: Πέντε και εξήντα λεπτά   (5,60)


81 - ΑΡΘΡΟ  ΟΙΚ-79.09
Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 

ΕΥΡΩ: Επτά και ενενήντα λεπτά   (7,90)


82 - ΑΡΘΡΟ  ΟΙΚ-79.10
Στεγάνωση ξύλινης στέγης με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά)

ΕΥΡΩ:  Επτά και ενενήντα λεπτά   (7,90)


83 - ΑΡΘΡΟ  ΟΙΚ-79.11.02
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 

ΕΥΡΩ:  Δεκατρία και πενήντα λεπτά   (13,50)


84 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-79.15.04	
	Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ : Τρία και ενενήντα λεπτά (3,90)


85 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-79.16.01
Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ : Πενήντα πέντε λεπτά (0,55)


86 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-79.18
Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται μεταξύ του σιδηροπλισμού και των παρειών ορύγματος με κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων πριν την επίχωσή τους και ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία).


ΕΥΡΩ : Δέκα και δέκα λεπτά (10,10)


87 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-79.33 
Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7933.1 

Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης οποιουδήποτε πάχους, με στερέωση των πλακών με κάρφωμα ή μεταλλικούς ανοξείδωτους συνδέσμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ:  Τριάντα εννιά και σαράντα λεπτά   (39,40)


88 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-79.37 
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγότερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά.
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού

ΕΥΡΩ:  Έντεκα και είκοσι λεπτά   (11,20)


89 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-Ν.79.48
	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 60 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 60mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. 

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ:  Δεκατρία και ενενήντα λεπτά   (13,90)


90 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-Ν.79.45.1
Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης τύπου RΟΟFΜΑΤΕ ή ισοδυνάμου, πάχους 8εκ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήματος, δια πλακών μονωτικού υλικού πάχους 8 cm, από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ:  Δεκαέξι και ογδόντα λεπτά   (16,80)


91 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-Ν.79.45.2
Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης τύπου RΟΟFΜΑΤΕ ή ισοδυνάμου, πάχους 6 εκ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήματος, δια πλακών μονωτικού υλικού πάχους 6 cm, από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη, με στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ:  Δεκατρία και ενενήντα λεπτά   (13,90)


92 - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-Ν.79.45.3
Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης τύπου SHAPEΜΑΤΕ ή ισοδυνάμου, πάχους 7 εκ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήματος, δια πλακών μονωτικού υλικού πάχους 7 cm, από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη, με στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ:  Δεκαπέντε και πενήντα λεπτά   (15,50)


93-  ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-Ν.79.59
Διάστρωση μονωτικών πλακών στο δώμα, τύπου ΡΟLΥΤΙLΕ ή ισοδυνάμου συνολικού πάχους 10εκ., 2εκ. τσιμεντόπλακας και 8εκ. μονωτικού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934

Διάστρωση θερμομονωτικών πλακών τύπου POLYTILE ή ισοδυνάμου συνολικού πάχους 10εκ., που φέρουν ειδικές περιμετρικές διαμορφώσεις αρσενικού-θηλυκού (ραμποτέ) τοποθετούμενες επί δωμάτων άνευ κονιάματος, ήτοι πλάκες μονωτικές POLYTILE επί τόπου του έργου και εργασία τοποθετήσεως σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

                     ΕΥΡΩ: Τριάντα τέσσερα  (34,00 )


94-  ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-Ν.79.55
Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 7 εκ.	
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες μονωτικού πορώδους απορροφητικού υλικού πάχους 7 cm, από ορυκτοβάμβακα βάρους 75 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ: Οκτώ και ογδόντα λεπτά  ( 8,80 )












Β΄.  ΟΔΟΠΟΪΙΑ

95 - Άρθρο ΟΔΟ-Γ-1.1
	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-3121.Β

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους 

ΕΥΡΩ:   Είκοσι δύο και έξι λεπτά  (22,06)


96 - Άρθρο ΟΔΟ-Γ-2.2
	Βάση πάχους 0,10μ. (ΠΤΠ Ο-155)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-3211.Β

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 

ΕΥΡΩ: Δύο και είκοσι έξι λεπτά  (2,26)


97 – Άρθρο ΟΔΟ-Δ-3 
	Ασφαλτική προεπάλειψη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4110

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), 
· ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal), 
· η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), 
· η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

ΕΥΡΩ: Ένα και είκοσι λεπτά (1,20)


[bookmark: _Toc449767202]98 - Άρθρο ΟΔΟ-Δ-4 
	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4120

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
· η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,
· η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται). 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

ΕΥΡΩ:   Σαράντα πέντε λεπτά  (0,45)


[bookmark: _Toc449767213]99 - Άρθρο ΟΔΟ-Δ-8.1 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-4521Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
· η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
· η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
· η σταλία των μεταφορικών μέσων
· η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
· η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:

ΕΥΡΩ:  Οκτώ και είκοσι τρία λεπτά (8,23)














Γ΄Η/Μ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. ΟΜΑΔΑ – ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ

100.-ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ. 20.05.01
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, χωρίς την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
 ΕΥΡΩ	4,50	
Ολογράφως : Τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά 

101-ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ. 20.10
Επίχωσεις με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, η μεταφορά τους επί τόπου του έργου αποζημιώνεται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 
ΕΥΡΩ	4,50
Ολογράφως : Τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά

2. ΟΜΑΔΑ – ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ & ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

102.-ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ. 32.01.04
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20  με χρήση αντλίας ή πυργογερανού 
Κωδικός Αναθεώρησης 	ΟΙΚ-3214 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ	90,00
Ολογράφως : Ενενήντα  Ευρώ 


103.- ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ. 38.01
Ξυλότυποι χυτών τοίχων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
ΕΥΡΩ	13,50
Ολογράφως : Δέκα τρία Ευρώ και πενήντα λεπτά


104.-ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ. 38.20.02
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας χάλυβα B500C και δομικά πλέγματα και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων".
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 
Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

	Ονομ. 
διάμετρος (mm)
	Πεδίο εφαρμογής
	Ονομ. διατομή 
(mm2)
	Ονομ. 
μάζα/ μέτρο 
(kg/m)

	
	Ράβδοι
	Κουλούρες και ευθυγραμμισμένα προϊόντα
	Ηλεκτρο-συγκολλημένα πλέγματα και δικτυώματα
	
	

	
	B500C
	B500Α
	B500C
	B500Α
	B500C
	
	

	5,0
	
	
	
	
	
	19,6
	0,154

	5,5
	
	
	
	
	
	23,8
	0,187

	6,0
	
	
	
	
	
	28,3
	0,222

	6,5
	
	
	
	
	
	33,2
	0,260

	7,0
	
	
	
	
	
	38,5
	0,302

	7,5
	
	
	
	
	
	44,2
	0,347

	8,0
	
	
	
	
	
	50,3
	0,395

	10,0
	
	
	
	
	
	78,5
	0,617

	12,0
	
	
	
	
	
	113
	0,888

	14,0
	
	
	
	
	
	154
	1,21

	16,0
	
	
	
	
	
	201
	1,58

	18,0
	
	
	
	
	
	254
	2,00

	20,0
	
	
	
	
	
	314
	2,47

	22,0
	
	
	
	
	
	380
	2,98

	25,0
	
	
	
	
	
	491
	3,85

	28,0
	
	
	
	
	
	616
	4,83

	32,0
	
	
	
	
	
	804
	6,31

	40,0
	
	
	
	
	
	1257
	9,86


Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
ΕΥΡΩ	1,07
Ολογράφως : Ένα Ευρώ και επτά λεπτά

105. - ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ. 38.45 
Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) χαλύβδινου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 
ΕΥΡΩ	             2,20
Ολογράφως : Δύο Ευρώ και είκοσι λεπτά 
 
106.- ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ Ν.8066.2.1  	
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσεων 40Χ40 εκ. και βάθους 0,50 έως 1,00 μ.
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ 008
Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως εσωτερικών διαστάσεων 40Χ40 εκ. και βάθους 0,50 έως 1,00 μ. ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε έδαφος μέχρι 1,30 μ. και κατασκευής του φρεατίου δια σκυροδέματος των 300 χγρ. τσιμέντου πάχους 10 εκ. αι επίστρωση δια τσιμεντοκονιάματος των 600 χγρ. πάχους 1,00 εκ. ήτοι υλικά και μικρούλικα επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.  
( 1 Τεμ. )	Τεμάχιο
ΕΥΡΩ	84,00 €
Ολογράφως : Ογδόντα τέσσερα Ευρώ 

107.- Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8066.1.4  
Φρεάτιο επισκέψεως ύδρευσης  διαστάσεων 40Χ40 εκ. και βάθους 0,50μ.
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ 008
Φρεάτιο επισκέψεως ύδρευσης  διαστάσεων 40χ40 εκ. και βάθους έως 0,50 μ., ήτοι εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm, δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκοκιάματος 400kg τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600kg σε όλες τις επιφάνειες, εξαγωγή και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.
ΕΥΡΩ :                      75,00
Ολογράφως : Εβδομηνταπέντε Ευρώ 

108. Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν.8066.1.3 
Φρεάτιο επισκέψεως ηλεκτρολογικών γειώσεων 0,40χ0,40χ0,30 m
Κωδικός Αναθεώρησης  ΗΛΜ 008 
Φρεάτιο επισκέψεως ηλεκτρολογικών γειώσεων 0,40χ0,40χ0,30 m., με διπλό κάλυμμα  χυτοσίδηρο 30χ30 cm που εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm, δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκοκιάματος 400kg τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600kg σε όλες τις επιφάνειες, εξαγωγή και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.
ΕΥΡΩ :                      75,00
Ολογράφως : Εβδομήντα πέντε Ευρώ


3. ΟΜΑΔΑ – ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ

109. Άρθρο  ΟΙΚ. 47.01.02
Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4702
Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39Χ19Χ19 cm, με  τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβεστού. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
ΕΥΡΩ	20,00
Ολογράφως : Είκοσι Ευρώ 


110. Άρθρο  ΟΙΚ. 49.01.02
Διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213
Πλήρης κατασκευή γραμμικού διαζώματος (σενάζ) μπατικών τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό S500s (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής. Στη περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή προσαυξάνεται αναλογικά με βάση το προαναφερόμενο εμβαδόν των 0,06 μ2, και στη περίπτωση προσαυξημένου οπλισμού, κατά την επιπλέον διαφορά του ονομαστικού βάρους τους.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ	19,70
Ολογράφως : Δεκαεννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά


4. ΟΜΑΔΑ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ

111.  Άρθρο  ΥΔΡ 11.01.02	
Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
Κωδ. αναθεώρησης :	ΥΔΡ 6752	100,00%
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση).
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  
ΕΥΡΩ :                     2,90
Ολογράφως :  Δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά


5. ΟΜΑΔΑ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

112. - Άρθρο: ΑΤΗΕ 8034.5      	
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO – MEDIUM διατομής  1 1/2΄΄    
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  4
Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα) διατομής  11/2΄΄, ενδεικτικού τύπου ΙΒΣ ή άλλου ισοδύναμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικρούλικα (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.  
Τιμή ενός μέτρου μήκους
ΕΥΡΩ :                      26,21
Ολογράφως : Είκοσι έξι ευρώ και εικοσι ένα λεπτά  

113.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ  8036.1      
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO – MEDIUM Διαμέτρου  1/2 ΄΄
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  5
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου  1/2΄΄, ενδεικτικού τύπου ΙΒΣ ή άλλου ισοδύναμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικρούλικα (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.  
Τιμή ενός μέτρου μήκους 
ΕΥΡΩ :                      14,89
Ολογράφως : Δέκα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά

114.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ  8036.2      	
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO – MEDIUM Διαμέτρου  3/4 ΄΄
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  5
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου 3/4΄΄, ενδεικτικού τύπου ΙΒΣ ή άλλου ισοδύναμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικρούλικα (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. 
Τιμή ενός μέτρου μήκους 
ΕΥΡΩ :                      17,89
Ολογράφως : Δέκα επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά 

115.- Άρθρο : ΑΤΗΕ  8036.3      	
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO – MEDIUM Διαμέτρου  1 ΄΄
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  5
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου 1΄΄, ενδεικτικού τύπου ΙΒΣ ή άλλου ισοδύναμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικρούλικα (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.  
Τιμή ενός μέτρου μήκους 
ΕΥΡΩ :                      21,65
Ολογράφως : Είκοσι ένα Ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά

116.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ  8036.5      
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO – MEDIUM Διαμέτρου  1 1/2 ΄΄
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  5
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου 1 1/2΄΄, ενδεικτικού τύπου ΙΒΣ ή άλλου ισοδύναμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικρούλικα (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.  
Τιμή ενός μέτρου μήκους
ΕΥΡΩ :                      28,93
Ολογράφως : Είκοσι οκτώ Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά

117.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ  8036.8      
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO – MEDIUM Διαμέτρου  3 ΄΄
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  5
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου  3΄΄, ενδεικτικού τύπου ΙΒΣ ή άλλου ισοδύναμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικρούλικα (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.  
Τιμή ενός μέτρου μήκους 
ΕΥΡΩ :                      56,19
Ολογράφως : Πενήντα έξι ευρώ και δέκα εννέα λεπτά

118. -Άρθρο :   ΑΤΗΕ  8036.9      
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO – MEDIUM Διαμέτρου  4 ΄΄
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  5
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου  4΄΄, ενδεικτικού τύπου ΙΒΣ ή άλλου ισοδύναμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικρούλικα (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.    
Τιμή ενός μέτρου μήκους 
ΕΥΡΩ :                      75,04
Ολογράφως : Εβδομήντα πέντε Ευρώ και τέσσερα λεπτά

119.- Άρθρο : ΑΤΗΕ N8539.5  
Θερμική μόνωση σωλήνων διαμετρου μέχρι 1΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 40
Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου μέχρι 1΄΄ αποτελούμενη από κοχύλια υλικού από συνθετικό καουτσούκ που δεν θα συντηρεί την φωτιά ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX/SH πάχους 9 mm και η μόνωση θα φέρει πρόσθετη προστατευτική επικάλυψη με ύφασμα καμπότ και διπλή στρώση ακρυλικού, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση και τοποθέτηση με τα υλικά και μικρούλικα, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές και την Τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
Τιμή ενός μέτρου μήκους
ΕΥΡΩ :                      6,50
Ολογράφως : Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

120.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8539.6  
Θερμική μόνωση σωλήνων διαμετρου μέχρι 11/4΄΄- 2΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 40
Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου 11/4΄΄ μέχρι 2΄΄ αποτελούμενη από κοχύλια υλικού από συνθετικό καουτσούκ που δεν θα συντηρεί την φωτιά ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX/SH πάχους 9 mm και η μόνωση θα φέρει πρόσθετη προστατευτική επικάλυψη με ύφασμα καμπότ και διπλή στρώση ακρυλικού, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση και τοποθέτηση με τα υλικά και μικρούλικα, όπως προδιαγράφεται στις Τεχνικές προδιαγραφές και την Τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
Τιμή ενός μέτρου
ΕΥΡΩ :                      9,00
Ολογράφως : Εννέα ευρώ

121.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ 8037.1     
Ρακόρ συνδέσεως χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο ISO – MEDIUM Διαμέτρου 1/2΄΄
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ 5
Ρακόρ συνδέσεως χαλύβδινο  κωνικό γαλβανισμένο ISO - MEDIUM (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου 1/2΄΄ της έγκρισης της επίβλεψης πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση ύδρευσης - πυρόσβεσης περιλαμβάνονται και τα μικρούλικα συνδέσεως (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ).   
Τιμή τεμαχίου
ΕΥΡΩ :                      9,02
Ολογράφως : Εννέα ευρώ και δύο λεπτά

122.- Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.2      	
Ρακόρ συνδέσεως χαλύβδινο  κωνικό γαλβανισμένο ISO – MEDIUM Διαμέτρου 3/4΄΄
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ 5
Ρακόρ συνδέσεως χαλύβδινο  κωνικό γαλβανισμένο ISO - MEDIUM (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου 3/4΄΄ της έγκρισης της επίβλεψης πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση ύδρευσης - πυρόσβεσης περιλαμβάνονται και τα μικρούλικα συνδέσεως (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ).   
Τιμή  τεμαχίου
ΕΥΡΩ :                      11,10
Ολογράφως : Ένδεκα ευρώ και δέκα λεπτά  
123. Άρθρο :   ΑΤΗΕ 8037.3      
Ρακόρ συνδέσεως χαλύβδινο  κωνικό γαλβανισμένο ISO – MEDIUM Διαμέτρου 1΄΄
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ 5
Ρακόρ συνδέσεως χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο ISO - MEDIUM (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου 1΄΄της έγκρισης της επίβλεψης πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση ύδρευσης - πυρόσβεσης περιλαμβάνονται και τα μικρούλικα συνδέσεως (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ)   
Τιμή τεμαχίου 
ΕΥΡΩ :                      12,48
Ολογράφως : Δώδεκα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά  

124.- Άρθρο :   ΑΤΗΕ 8037.4      	
Ρακόρ συνδέσεως χαλύβδινο  κωνικό γαλβανισμένο ISO – MEDIUM Διαμέτρου 11/4΄΄
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  5
Ρακόρ συνδέσεως χαλύβδινο  κωνικό γαλβανισμένο ISO - MEDIUM (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου 1 1/4΄΄ της έγκρισης της επίβλεψης πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση ύδρευσης - πυρόσβεσης περιλαμβάνονται και τα μικρούλικα συνδέσεως (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ)   
Τιμή τεμαχίου 
ΕΥΡΩ :                      17,88
Ολογράφως : Δέκα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά 

125.- Άρθρο :   ΑΤΗΕ 8035.5      
Ρακόρ συνδέσεως χαλύβδινο κωνικό μαύρο  Διαμέτρου 1 1/ 2 ΄΄	
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ 4
Ρακόρ συνδέσεως χαλύβδινο κωνικό μαύρο  της έγκρισης της επίβλεψης πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση θέρμανσης περιλαμβάνονται και τα μικρούλικα συνδέσεως (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ)   διαμέτρου  1 1/2 ΄΄.
Τιμή τεμαχίου 
ΕΥΡΩ :                      18,04
Ολογράφως : Δέκα οκτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά  
	
126.- Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101     
Διακόπτης (ball valve) ορειχάλκινος  γωνιακός ή ίσιος Διαμέτρου 3/8΄΄
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  11
Διακόπτης (ball valve) ορειχάλκινος  γωνιακός ή ίσιος, της έγκρισης της επίβλεψης, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση ύδρευσης - πυρόσβεσης- θέρμανσης περιλαμβάνονται και τα μικρούλικα συνδέσεως (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) διαμέτρου 3/8΄΄. 
Τιμή τεμαχίου 
ΕΥΡΩ :                      10,50
Ολογράφως : Δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά 

127.- Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.1      
Διακόπτης (ball valve) ορειχάλκινος γωνιακός ή ίσιος Διαμέτρου 1/2΄΄
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  11
Διακόπτης (ball valve) ορειχάλκινος  γωνιακός ή ίσιος, της έγκρισης της επίβλεψης, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση ύδρευσης - πυρόσβεσης- θέρμανσης περιλαμβάνονται και τα μικρούλικα συνδέσεως (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ)  διαμέτρου 1/2΄΄ 
Τιμή τεμαχίου 
ΕΥΡΩ :                      13,15
Ολογράφως : Δέκα τρία ευρώ και δεκαπέντε λεπτά

128.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ 8101.2      
Διακόπτης (ball valve) ορειχάλκινος γωνιακός ή ίσιος Διαμέτρου 3/4΄΄
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  11
Διακόπτης (ball valve) ορειχάλκινος  γωνιακός ή ίσιος, της έγκρισης της επίβλεψης, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση ύδρευσης - πυρόσβεσης- θέρμανσης περιλαμβάνονται και τα μικρούλικα συνδέσεως (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) διαμέτρου  3/4 ΄΄ 
Τιμή τεμαχίου 
 ΕΥΡΩ :                    13,66
Ολογράφως : Δέκα τρία Ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 
	
129.- Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8101.3     
Διακόπτης (ball valve) ορειχάλκινος γωνιακός ή ίσιος Διαμέτρου 1΄΄
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  11
Διακόπτης (ball valve) ορειχάλκινος  γωνιακός ή ίσιος, της έγκρισης της επίβλεψης, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση ύδρευσης - πυρόσβεσης- θέρμανσης περιλαμβάνονται και τα μικρούλικα συνδέσεως (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ)  διαμέτρου 1΄΄. 
Τιμή τεμαχίου 
ΕΥΡΩ :                      15,00
Ολογράφως : Δεκαπέντε Ευρώ 
	
130.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8101.5     
Διακόπτης (ball valve) ορειχάλκινος γωνιακός ή ίσιος Διαμέτρου 11/4΄΄
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  11
Διακόπτης (ball valve) ορειχάλκινος  γωνιακός ή ίσιος, της έγκρισης της επίβλεψης, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση ύδρευσης - πυρόσβεσης- θέρμανσης περιλαμβάνονται και τα μικρούλικα συνδέσεως (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) διαμέτρου 1 1/4΄΄.
Τιμή τεμαχίου 
 ΕΥΡΩ :                      19,00
Ολογράφως : Δεκαεννέα Ευρώ 

131.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8101.6     
Διακόπτης (ball valve) ορειχάλκινος γωνιακός ή ίσιος Διαμέτρου 11/2΄΄
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  11
Διακόπτης (ball valve) ορειχάλκινος  γωνιακός ή ίσιος, της έγκρισης της επίβλεψης, πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση ύδρευσης - πυρόσβεσης- θέρμανσης περιλαμβάνονται και τα μικρούλικα συνδέσεως (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) διαμέτρου 1 1/2΄΄.
Τιμή τεμαχίου 
 ΕΥΡΩ :                      21,00
Ολογράφως : Είκοσι ένα ευρώ
	
132- Άρθρο :   ΟΙΚ Ν.72.32.1
Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτής διατομής 10εκ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7235 
Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτής διατομής, πάχους 1mm, μήκους 1.00m, διαμέτρου 10 εκ. προσαρμοσμένη  σε οπλισμένη πλάκα από σκυρόδεμα ή στέγη ή άλλη υδρορροή, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συγκολλήσεως, στεγανοποιήσεως, στερεώσεως κλπ, ως και πάσης φύσεως υλικών έτοιμων προς λειτουργία.  
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ ) 
ΕΥΡΩ            25,00
Ολογράφως : Εικοσιπέντε Ευρώ

133.- Άρθρο :   ΟΙΚ Ν.72.32.2
Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτής διατομής 12 εκ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7235 
Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτής διατομής, πάχους 1mm, μήκους 1.00m, διαμέτρου 12 εκ., τοποθετημένη σε οπλισμένη πλάκα από σκυρόδεμα ή στέγη από κεραμίδια , συμπεριλαμβανομένων των υλικών συγκολλήσεως, στεγανοποιήσεως, στερεώσεως κλπ, ως και πάσης φύσεως υλικών έτοιμων προς λειτουργία.  
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ ) 
ΕΥΡΩ            27,00
Ολογράφως : Είκοσι επτά Ευρώ


134.- Άρθρο :   ΟΙΚ Ν.72.32.3
Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα κλειστής διατομής 7,5εκ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7235 
Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα κλειστής διατομής, πάχους 1mm, μήκους  1.00m, διαμέτρου 7,5 εκ. προσαρμοσμένη σε οπλισμένη πλάκα από σκυρόδεμα ή στέγη ή άλλη υδρορροή, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συγκολλήσεως, στεγανοποιήσεως, στερεώσεως κλπ, ως και πάσης φύσεως υλικών έτοιμων προς λειτουργία.  
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ ) 
ΕΥΡΩ            24,00
Ολογράφως : Είκοσι τέσσερα Ευρώ

135.- Άρθρο :   ΟΙΚ Ν.72.32.4
Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα κλειστής διατομής 10 εκ
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7235 
Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα κλειστής διατομής, πάχους 1mm, μήκους  1.00m, διαμέτρου 10 εκ., τοποθετημένη σε οπλισμένη πλάκα από σκυρόδεμα ή στέγη από κεραμίδια , συμπεριλαμβανομένων των υλικών συγκολλήσεως, στεγανοποιήσεως, στερεώσεως κλπ, ως και πάσης φύσεως υλικών έτοιμων προς λειτουργία.  
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ ) 
ΕΥΡΩ            26,00
Ολογράφως : Είκοσι έξι Ευρώ

136.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8042.1.2      
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Διαμέτρου 40 mm
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  8
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20οC 6,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Ονομαστικής  Διαμέτρου 40 mm 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.)
ΕΥΡΩ :                      5,50
Ολογράφως : Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά

137. Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8042.1.3      
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Διαμέτρου 50 mm
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  8
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20οC 6,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Ονομαστικής  Διαμέτρου 50 mm 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.)
ΕΥΡΩ :                      6,50
Ολογράφως : Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά

138.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8042.1.4     
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Διαμέτρου 63 mm
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  8
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20οC 6,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Ονομαστικής  Διαμέτρου 63 mm 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.)
ΕΥΡΩ :                      7,00
Ολογράφως : Επτά Ευρώ

139.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8042.1.5     
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Διαμέτρου 75 mm
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  8
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20οC 6,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Ονομαστικής  Διαμέτρου 75 mm 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.)
ΕΥΡΩ :                      9,00
Ολογράφως : Εννέα Ευρώ

140.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8042.1.6      
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Διαμέτρου 100 mm
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  8
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20οC 6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Ονομαστικής  Διαμέτρου 100 mm 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.)
ΕΥΡΩ :                      10,00
Ολογράφως : Δέκα ευρώ

141.- Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8042.1.7      
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Διαμέτρου 125 mm
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  8
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20οC 6,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Ονομαστικής  Διαμέτρου 125 mm 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ.μ.)
ΕΥΡΩ :                      11,00
Ολογράφως : Ένδεκα ευρώ

142.- Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043      
Σιφόνι πλαστικό δαπέδου ND50 κυλινδρικό τύπου Γίγας
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  8
Σιφόνι πλαστικό δαπέδου ND50 κυλινδρικό τύπου Γίγας, από πλαστικό κατάλληλο για υποδαπέδια τοποθέτηση, της έγκρισης της επίβλεψης, εσχάρα επινικελωμένη Φ120  και πώμα καθαρισμού Φ40. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρούλικα και οι απαραίτητες εργασίες διάνοιξης οπών και αυλάκων επί δομικών στοιχείων για την πλήρη και κανονική λειτουργία  (υλικά στήριξης, αποστάσεις στήριξης κ.λ.π.)
Τιμή Μονάδος  1 τεμ. 
ΕΥΡΩ :                      65,00
Ολογράφως : Εξήντα πέντε  

143.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8130      
Συρμάτινη κεφαλή αερισμού (καπέλο) μέχρι Φ100
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  8
Συρμάτινη κεφαλή αερισμού (καπέλο) μέχρι Φ100, πλήρως τοποθετημένη
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.
ΕΥΡΩ :                      19,00
Ολογράφως : Δεκαεννέα ευρώ 

144.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8052.1      
Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο σύνθετες
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  2
Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο σύνθετες, δηλαδή σιφώνια δαπέδου με ή χωρίς εσωτερικό διάφραγμα (κόφτρα), στόμια αποχετεύσεως (ταρατσομόλυβα) από μολυβδόφυλλο πάχους 2 mm, πλήρεις με την εγκατάσταση 
Τιμή Μονάδος  1 kg. 
ΕΥΡΩ :                      5,00
Ολογράφως : Πέντε Ευρώ 

145.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8053      
Μηχανοσίφωνας πλαστικός Φ125
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  8
Μηχανοσίφωνας πλαστικός Φ125 πλήρως τοποθετημένος, προμήθεια, μεταφορά, προσκόμιση και τοποθέτηση για πλήρη λειτουργία με τα υλικά και μικρούλικα στηρίξεως και συνδέσεως 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.
ΕΥΡΩ :                      85,00
Ολογράφως : Ογδόντα πέντε ευρώ 

146.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8141.3.1      
Θερμομεικτική μπαταρία θερμού - ψυχρού ύδατος
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  13
        Θερμομεικτική μπαταρία θερμού - ψυχρού ύδατος ενδεικτικού τύπου IDEAL STANDARD ή άλλου ισοδύναμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, επικαθήμενος με βαλβίδα με κεραμικό δίσκο και του συστήματος της βαλβίδας του νιπτήρα δηλαδή αναμικτήρας και μικρούλικα επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  επί νιπτήρα ή νεροχύτη (με περιστρεφόμενη κάνουλα) διαμέτρου 3/8 ins.
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	 
ΕΥΡΩ :                      80,00
Ολογράφως : Ογδόντα ευρώ 

147.- Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8138.1.2     
Κρουνός εκροής ψυχρού ύδατος
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  11
Κρουνός εκροής  της έγκρισης της επίβλεψης, ορειχάλκινος, και μικρούλικα επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως διαμέτρου 1/2 ins.
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	 
ΕΥΡΩ :                  6,00
Ολογράφως : Έξη ευρώ 

148.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8160.4 
Πορσελάνινος νιπτήρα διαστάσεων 50X68εκ
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  14
Προμήθεια και τοποθέτηση λευκού πορσελάνινου νιπτήρα διαστάσεων 50X68εκ. ενδεικτικού τύπου IDEAL STANDARD, ή άλλου ισοδύναμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, με σιφόνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins, χαλκοσωλήνες με ρακόρ 3/8΄΄ παροχών και λοιπά εξαρτήματα και μικρούλικα. Υλικά και εργασία πλήρως αποπερατωμένη.
Τιμή Μονάδος   1 τεμ
ΕΥΡΩ :                      75,00
Ολογράφως : Εβδομήντα πέντε ευρώ  

149.-Άρθρο : ΑΤΗΕ 8162.1.1
Λεκάνη καταιονιστήρα
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 14      
Λεκάνη καταιονιστήρα με βαλβίδα ευφήμως γνωστού εργοστασίου π.χ. Ideal Standard, πλήρης με υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως , σιφόνι χρωμέ Φ 1 1/2 ins στηρίγματα γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικρούλικα  και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία διαστάσεων 70 Χ 70 cm.
Τιμή Μονάδος   1 τεμ
ΕΥΡΩ :                      143,14
Ολογράφως : Εκατόν σαράντα τρία Ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά 

150.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ 8151.2
Λεκάνη απόχωρητηρίου
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 14     
Λεκάνη αποχωρητηρίου «ευρωπαϊκού» τύπου χαμηλής πιέσεως, από λευκή πορσελάνη, μετά του δοχείου πλύσεως εκ πορσελάνης, του πλωτήρως και του κομβίου εκκένωσης με σύστημα αέρος, δηλαδή λεκάνη μετά του δοχείου πλύσεως του καλύμματος από πλαστικό  και των υλικών στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων με τον σωλήνα αποχέτευσης.
Τιμή Μονάδος   1 τεμ
ΕΥΡΩ :                      195,19
Ολογράφως : Εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και δεκαεννέα λεπτά 

151.- Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8165.2.1
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος δυο  σκαφών
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 17      
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος δυο  σκαφών, διαστάσεων περίπου 35χ40χ13 cm, μήκους 1,80 m, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία.
Τιμή Μονάδος   1 τεμ
ΕΥΡΩ :                      250,00
Ολογράφως : Διακόσια πενήντα ευρώ 

152.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8168.2 
Καθρέπτης μπιζουτέ
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 14
Προμήθεια και τοποθέτηση καθρέπτη μπιζουτέ διαστάσεων 42Χ60 από κρύσταλλο Βελγίου πάχους 4.5χλστ. με προστατευόμενη την επαργύρωσή του από τις υγρασίες, της έγκρισης της επίβλεψης και ο οποίος θα στερεωθεί με ειδικά σχεδόν αφανή ανοξείδωτα στηρίγματα. Η στήριξη θα γίνει με ειδική συγκολλητική σιλικόνη περιμετρικά (πίσω) του καθρέπτη. Υλικά και εργασία πλήρως αποπερατωμένη.
Τιμή Μονάδος 1 τεμ.
ΕΥΡΩ :                      35,00
Ολογράφως : Τριάντα πέντε ευρώ

153.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8178.1.2 
Χαρτοθήκη WC
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 14
Προμήθεια και τοποθέτηση χαρτοθήκης WC χρωμίου της έγκρισης της επίβλεψης. Για υλικά, τοποθέτηση και εργασία πλήρως περατωμένη.
Τιμή Μονάδος   1 τεμ
ΕΥΡΩ :                      8,00
Ολογράφως : Οκτώ ευρώ

154.- Άρθρο :   ΑΤΗΕ Ν8176.2.1  
Χαρτοθήκη νιπτήρα
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 14
Προμήθεια και τοποθέτηση χαρτοθήκης νιπτήρα, χρωμίου της έγκρισης της επίβλεψης. Για υλικά, τοποθέτηση και εργασία πλήρως περατωμένη.
Τιμή Μονάδος   1 τεμ
ΕΥΡΩ :                      12,00
Ολογράφως : Δώδεκα ευρώ 

155.- Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8178  
Χαρτοδοχείο WC
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 14
Προμήθεια και τοποθέτηση χαρτοδοχείου WC χρωμίου της έγκρισης της επίβλεψης. Για υλικά, τοποθέτηση και εργασία πλήρως περατωμένη.
Τιμή Μονάδος   1 τεμ
ΕΥΡΩ :                      30,00
Ολογράφως : Τριάντα ευρώ 

156.- Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8176   
Χαρτοδοχείο Νιπτήρα
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 14
Προμήθεια και τοποθέτηση χαρτοδοχείου νιπτήρα, χρωμίου της έγκρισης της επίβλεψης. Για υλικά, τοποθέτηση και εργασία πλήρως περατωμένη.
Τιμή Μονάδος   1 τεμ
ΕΥΡΩ :                      40,00
Ολογράφως : Σαράντα Ευρώ 

157.- Άρθρο : ΑΤΗΕ 8172.1  
Σαπουνοθήκη διαστάσεων 30Χ15 εκ.
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 14
Προμήθεια και τοποθέτηση σαπουνοθήκης από πορσελάνη διαστ. 30Χ15 cm της έγκρισης της επίβλεψης. Δηλ. υλικά, τοποθέτηση και εργασία πλήρως περατωμένη.
Τιμή Μονάδος   1 τεμ.
ΕΥΡΩ :                      23,81
Ολογράφως : Είκοσι τρία Ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά 

158.- Άρθρο : ΑΤΗΕ  8169.1.2    
Εταζέρα νιπτήρα 60 εκ.
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 14
Εταζέρα νιπτήρα πλήρης μήκους 60 cm, της έγκρισης της επίβλεψης, δηλαδή υλικά και μικρούλικα επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Τιμή Μονάδος 1 τεμ. 
ΕΥΡΩ :                      21,22
Ολογράφως : Είκοσι ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά   


6. ΟΜΑΔΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
159.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ 8041.5      
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής Διαμέτρου 15 mm
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  7
Χαλκοσωλήνας, πάχους τοιχώματος 0,75 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ,  ταυ κ.λ.π., επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  και λειτουργίας της έγκρισης της επίβλεψη, εξωτερικής Διαμέτρου 15 mm 
Τιμή ενός μέτρου μήκους
ΕΥΡΩ :                      7,30
Ολογράφως : Επτά ευρώ και τριάντα λεπτά

160.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ 8041.7      
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής Διαμέτρου 22 mm
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  7
Χαλκοσωλήνας, πάχους τοιχώματος 0,90 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως , υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ,  ταυ κ.λ.π., επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  και λειτουργίας της έγκρισης της επίβλεψη, εξωτερικής Διαμέτρου 22 mm 
Τιμή ενός μέτρου μήκους
ΕΥΡΩ :                      11,89
Ολογράφως : Έντεκα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά 

161.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ 8041.8      
Χαλκοσωλήνας εξωτερικής Διαμέτρου 28 mm
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  7
Χαλκοσωλήνας, πάχους τοιχώματος 0,90 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως , υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ,  ταυ κ.λ.π., επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  και λειτουργίας της έγκρισης της επίβλεψη, εξωτερικής Διαμέτρου 28 mm 
Τιμή ενός μέτρου μήκους
ΕΥΡΩ :                      14,64
Ολογράφως : Δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά 	

162.- Άρθρο :   ΑΤΗΕ  8125.1.4       
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη διαμέτρου  1 1/4΄΄  
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  11
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακόρυφου ή οριζόντιας τοποθέτησης, τύπου δίσκου με ελατήριο βαρέως τύπου, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της ενδεικτικού τύπου της έγκρισης της επίβλεψης πλήρως τοποθετημένη σε εγκατάσταση θέρμανσης περιλαμβάνονται και τα μικρούλικα συνδέσεως (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) διαμέτρου  1 1/4΄΄  
Τιμή τεμαχίου
ΕΥΡΩ :                      32,70
Ολογράφως : Τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά

163.- Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8452.1 
Λέβητας χαλύβδινος 25.000 Kcal/h
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 27
Λέβητας χαλύβδινος νερού με υψηλή αντίθλιψη στην εστία, θερμαντικής Ισχύος 25.000 Kcal/h κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 [ΕΛΟΤ 763 (θάλαμο καύσεως) ΕΝ 303-2 (εκπομπή καυσαερίων) & ΕΝ 303-1(λαμαρίνα) πλήρης με τα εξαρτήματά του, (δηλ. θερμόμετρο, υψόμετρο, υδροστάτης καυστήρα κ.λ.π.)  και τα απαιτούμενα υλικά και μικρούλικα, ήτοι λέβητας μετά της προστατευτικής μονώσεως και καλύμματος από λαμαρίνα βαμμένη σε χρώμα φωτιάς, εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιμή ενός τεμ. 
ΕΥΡΩ :                     800,00
Ολογράφως :  Οκτακόσια ευρώ  

164.- Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8455.1 
Καυστήρας ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 27
Καυστήρας ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου, Ικαν. Καύσεως 4,00 kg/h (2.00 έως 4,00 kg/h) με τον απαραίτητο ηλεκτροκινητήρα και τα όργανα αυτοματισμού, πλήρης, αυτομάτου τύπου, μετά του αυτομάτου ρυθμιστή αέρος, κατάλληλος για λέβητα κεντρικής θέρμανσης με όλα τα εξαρτήματά του και συσκευές, δηλαδή καυστήρας,  εξαρτήματα, υλικά και μικρούλικα επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως προς τα δίκτυα πετρελαίου, ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων αυτοματισμού, δοκιμών και ρυθμίσεως για ομαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα. 
Τιμή ενός τεμ. 
ΕΥΡΩ :                      500,00
Ολογράφως : Πεντακόσια ευρώ


165.- Άρθρο :   ΑΤΗΕ Ν8605.1.2 
Κυκλοφορητής νερού Q=1,0 m3/h
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 21
Κυκλοφορητής νερού πλήρης παροχής 1,0 m3/h και μανομετρικού ύψους 0.5ΜΥΣ, για εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως ενδεικτικού τύπου Star RS25/2, δηλαδή κυκλοφορητής, λειτουργίας -20οC έως +130οC, τριών (3) ταχυτήτων περιστροφής, με θερμομονωτικό κέλυφος, εξαρτήματα και μικρούλικα επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με ρακόρ Φ1΄΄ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή ενός τεμ.
ΕΥΡΩ :                      280,00
Ολογράφως : Διακόσια ογδόντα ευρώ

166. -Άρθρο :  ΑΤΗΕ	Ν8605.3 
Κυκλοφορητής   ανακυκλοφορίας ζεστών νερών χρήσης  
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 21
Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου μανομετρικού ύψους, για εγκατάσταση  ανακυκλοφορίας ζεστών νερών χρήσης  ενδεικτικού τύπου Star Ζ15/C, δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικρούλικα επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με  ρακόρ Φ1 1/2΄΄ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή ενός τεμ.
ΕΥΡΩ :                      191,00
Ολογράφως : Εκατόν ενενήντα ένα ευρώ

167.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν 8257.1.3 
Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) Χωρητικότητας 300 lt
Κωδ. αναθεώρησης :	ΗΛΜ  24
Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ ) χωρητικότητας 300 lt κατασκευασμένος σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς από χαλυβδοελάσματα, εξολοκλήρου γαλβανισμένος εν θερμό, για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών πλήρης, δηλαδή θερμαντήρας και μικρούλικα επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	 
ΕΥΡΩ :                      900,00
Ολογράφως : Εννιακόσια ευρώ 

168.- Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8473.1.3    
Κλειστό δοχείο διαστολής
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 23
Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη, χωρητικότητας 25 lt ενδεικτικού τύπου Ν25 της WILO, πλήρες με τα μικρούλικα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και  δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
Τιμή ενός τεμ. 
ΕΥΡΩ :                      150,00
Ολογράφως : Εκατόν πενήντα ευρώ

169.- Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8474.2   
Σύστημα αυτόματης πλήρωσης
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 23
Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Διαμέτρου 1/2΄΄ ins
Τιμή ενός τεμ.
ΕΥΡΩ :                      85,00
Ολογράφως : Ογδόντα πέντε ευρώ 

170.- Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8456.3.1 
Δεξαμενή ακαθάρτου πετρελαίου ορθογώνια
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 29
Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου ορθογώνια, πλάτους 750mm, μήκους 1500mm και ύψους 1000mm από λαμαρίνα μαύρη πάχους 3 mm, πλήρης με όλα τα εξαρτήματα πληρώσεως, αερισμού, ελέγχου στάθμης (πλην σωληνώσεως) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση με τα διάφορα δίκτυα και σωληνώσεις, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία χωρητικότητας 1.125 lt, περιλαμβανομένης εσωτερικής βάνας για δυνατότητα κλεισίματος του σωλήνα πληρώσεως από το λεβητοστάσιο για λόγους ασφαλείας.
Τιμή ενός τεμ.  
ΕΥΡΩ :                      700,00
Ολογράφως : Επτακόσια ευρώ
  
171. Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8464  
Καπναγωγός από μαύρη λαμαρίνα
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 29
Καπναγωγός κατασκευασμένος από μαύρη λαμαρίνα πάχους 3 mm, με τις ενισχύσεις στηρίξεως και συνδέσεώς του και τα ειδικά τεμάχια, δηλαδή υλικά και μικρούλικα επί τόπου και εργασία κατασκευής, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή ενός τεμ.  
ΕΥΡΩ :                     50,00
Ολογράφως : Πενήντα ευρώ 

172. Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8465.5  
Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος με εσωτερική μόνωση 25mm από ανοξείδωτη λαμαρίνα.
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 27
Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτη λαμαρίνα με εσωτερική μόνωση 25mm (από προκατασκευασμένα τεμάχια) εσωτερικής διαμέτρου Φ150 mm με πάχος εσωτερικού τοιχώματος 1mm και εξωτερικό περίβλημα 1mm  από ανοξείδωτο χάλυβα, υλικό 1.4301, ματ, καθώς και όλα τα εξαρτήματα, δηλαδή, στερέωσης, σύνδεσης τεμαχίων, άνοιγμα ελέγχου υψηλής θερμοκρασίας, πρόβολο βροχής, πέρασμα στέγης και καλύπτρα βροχής με τελείωμα στομίου επί τόπου εργασία κατασκευής, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.     
Τιμή ενός  μέτρου  
ΕΥΡΩ :                      100,00
Ολογράφως : Εκατό ευρώ

173.- Άρθρο :  ΑΤΗΕ N8424.3.1  
Δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα Διαμέτρου Φ1/2" για τη διακοπή παροχής πετρελαίου θέρμανσης στους καυστήρες λόγω συναγερμού
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 21
Δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα Φ1/2", σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, τοποθετημένη και συνδεδεμένη με τα μικρούλικα, υλικά συνδέσεως, δοκιμές, πλήρως τοποθετημένη έτοιμη για λειτουργία.  
Τιμή ενός τεμ.  
ΕΥΡΩ :                     80,00
Ολογράφως :  Ογδόντα Ευρώ


7. ΟΜΑΔΑ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

174. Άρθρο :  ΑΤΗΕ N8565 
Ανοξείδωτη Χοάνη Κουζίνας 
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 34
Χοάνη αναρροφήσεως κουζίνας από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων 1200Χ3000mm, με διπλό στόμιο αναρροφήσεως Φ350mm στο άνω τμήμα της για σύνδεση των αεραγωγών απαγωγής και σειρά ανοξείδωτων φίλτρων (τουλάχιστον 6 τεμάχια) καθαριζόμενα με έκπλυση νερού, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών μέσω φλαντζών και καραβόπανο καθώς και δοκιμή και  παράδοση σε κανονική λειτουργία 
Τιμή ενός τεμαχίου  
ΕΥΡΩ :                     2.000,00
Ολογράφως :  Δύο χιλιάδες Ευρώ

175. Άρθρο :  ΑΤΗΕ N8560 
Ανεμιστήρας λίπους φυγοκεντρικός αναρροφήσεως 
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 39
Ανεμιστήρας λίπους φυγοκεντρικός αναρροφήσεως για σύνδεση σε αεραγωγό  από γαλβανισμένο χάλυβα με κέλυφος αεροδυναμικής μορφής, πτερύγια οπίσθιας κλίσης, κατάλληλος για λειτουργία σε υγρό περιβάλλον, αθόρυβος, κινητήρα εξωτερικού ρότορα, πλήρης με παροχή και στατική πίεση με τα μικροϋλικά κλπ δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών μέσω φλαντζών και καραβόπανο καθώς και στόμιο απόρριψης αέρα και τμήμα αγωγού απαγωγής για σύνδεση με χοάνη  και ηλεκτρική ενέργεια, δοκιμή και  παράδοση σε κανονική λειτουργία. Παροχής 4000  m/h & Η=15mmH2O
Τιμή ενός τεμαχίου  
ΕΥΡΩ :                     600,00
Ολογράφως :  Εξακόσια  Ευρώ

176. Άρθρο :   ΑΤΗΕ N8560.1 
Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 39
Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός κατάλληλος για σύνδεση σε αεραγωγό  από γαλβανισμένο χάλυβα με κέλυφος αεροδυναμικής μορφής, πτερύγια οπίσθιας κλίσης, κατάλληλος για λειτουργία σε υγρό περιβάλλον, αθόρυβος, κινητήρα εξωτερικού ρότορα, πλήρης με παροχή και στατική πίεση με τα μικρούλικα κλπ δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών μέσω φλαντζών και καραβοπάνο καθώς και στόμιο απόρριψης και ηλεκτρική ενέργεια, δοκιμή και  παράδοση σε κανονική λειτουργία. Παροχής 3500  m/h & Η=10mmH2O
Τιμή ενός τεμαχίου 
ΕΥΡΩ :                     530,00
Ολογράφως :  Πεντακόσια τριάντα  Ευρώ

177. Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8537.1  
Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 400Χ400mm ή κυκλικής Φ350mm.
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 34
Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 400Χ400mm ή κυκλικής Φ350mm, προσαρμοσμένος σε δίκτυο προσαγωγής- απαγωγής αέρα, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Αμερικάνικους κανονισμούς. Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταυ, S κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα και τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως.
Τιμή ενός μέτρου μήκους 
ΕΥΡΩ :                      70,00
Ολογράφως : Εβδομήντα Ευρώ 

178. Άρθρο :  ΑΤΗΕ Ν8537.1.2  
Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 550Χ400mm
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 34
Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 550Χ400mm, προσαρμοσμένος σε δίκτυο προσαγωγής αέρα, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Αμερικάνικους κανονισμούς. Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταυ, S κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα και τα στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως.
Τιμή ενός μέτρου μήκους  
ΕΥΡΩ :                      80,00
Ολογράφως : Ογδόντα Ευρώ 

179.  Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8541.1
Στόμιο  προσαγωγής αέρα διαστάσεων 300Χ200mm
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 36      
Στόμιο  προσαγωγής αέρα διαστάσεων 300Χ200mm από αλουμίνιο (τοποθετημένο σε αεραγωγό) με διπλή σειρά πτερυγίων δηλαδή υλικά και μικρούλικα επί τόπου και εργασία τοποθέτησης ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
ΕΥΡΩ :                      50,00
Ολογράφως : Πενήντα Ευρώ 


8. ΟΜΑΔΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

180.- Άρθρο: ΑΤΗΕ  8732.1.2   
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 41
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρούλικα συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     3,26
Ολογράφως :   Τρία ευρώ και είκοσι έξι λεπτά

181.- Άρθρο: ΑΤΗΕ  8732.1.3   
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 41
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρούλικα συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     4,07
Ολογράφως :   Τέσσερα ευρώ και επτά λεπτά

182.- Άρθρο: ΑΤΗΕ  8732.2.4   
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ  Διαμέτρου Φ 23mm
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 41
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρούλικα συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     4,98
Ολογράφως :   Τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά
	
183.- Άρθρο: ΑΤΗΕ  Ν8732.2.6   
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ  Διαμέτρου Φ 36mm
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 41
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρούλικα συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     5,50
Ολογράφως :   Πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά
	
184.- Άρθρο: ΑΤΗΕ  8734.2.2   
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ Διαμέτρου Φ 13,5mm 
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 42
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητα ευθεία ή καμπύλα από πορσελάνη προστόμια και μικρούλικα συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     9,04
Ολογράφως :   Εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά

185.- Άρθρο: ΑΤΗΕ  8734.2.3  
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 42
 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητα ευθεία ή καμπύλα από πορσελάνη προστόμια και μικρούλικα συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     9,44
Ολογράφως :   Εννέα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά 
	
186.- Άρθρο: ΑΤΗΕ  Ν8734.2.4   
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος σπιράλ Διαμέτρου Φ 21mm
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 42
 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητα ευθεία ή καμπύλα από πορσελάνη προστόμια και μικρούλικα συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     9,80
Ολογράφως :   Εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά	

187.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  8735.2.2   
Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm 
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 41
Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρούλικα (γύψος, πίσσα μονωτική, καννάβι, μίνιο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.   
Τιμή ενός τεμαχίου  
ΕΥΡΩ :                     4,92
Ολογράφως :   Τέσσερα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά 

188.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  8735.2.3     
Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm 
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 41
Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρούλικα (γύψος, πίσσα μονωτική, καννάβι, μίνιο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.   
Τιμή ενός τεμαχίου  
ΕΥΡΩ :                     5,67
Ολογράφως :   Πέντε ευρώ και εξήντα επτά λεπτά 

189.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  Ν8735.3.1    
Κυτίο διακλαδώσεως Χαλύβδινο ή από κράμα μετάλλου διαμέτρου ή διαστάσεων 3 εξόδων Φ 70mm δια σωλ. Φ 13,5mm 
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 41
Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρούλικα (γύψος, πίσσα μονωτική, καννάβι, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία  πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
ΕΥΡΩ :                     8,00
Ολογράφως :   Οκτώ ευρώ 
  
190.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ Ν8735.3.2   
Κυτίο διακλαδώσεως Χαλύβδινο ή από κράμμα μετάλλου διαμέτρου Διαμέτρου ή διαστάσεων 3 εξόδων Φ 70mm δια σωλ. Φ 16 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 41
Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρούλικα (γύψος, πίσσα μονωτική, καννάβι, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία  πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Τιμή ενός τεμαχίου  
ΕΥΡΩ :                     9,00
Ολογράφως :   Εννέα ευρώ

191.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  Ν8736.2.1    
Κυτίο διακοπής οργάνων 
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 49
Κυτίο οργάνων διακοπής (διακρίτου, ρευματοδότου, επαφής σημάνσεως κλπ) ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή κυτίο και μικρούλικα (γύψος, μονωτική πίσσα κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.   
Τιμή ενός τεμαχίου  
ΕΥΡΩ :                     4,00
Ολογράφως :   Τέσσερα ευρώ

192.- Άρθρο: ΑΤΗΕ  8751.1.2     
Αγωγός τύπου HO7V-U (ΝΥΑ)  Μονόκλωνος διατομής 1,5 mm2
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 43
Αγωγός τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρούλικων (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     1,32
Ολογράφως :   Ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά  

193.- Άρθρο: ΑΤΗΕ  8751.1.3     
Αγωγός τύπου HO7V-U (ΝΥΑ)  Μονόκλωνος Διατομής 2,5 mm2
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 43
Αγωγός τύπου HO7V-U (ΝΥΑ) χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρούλικων (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     1,43
Ολογράφως :   Ένα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 

194.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  8766.3.1    
Καλώδιο τύπου ΑO5VV-U (ΝΥΜ)  τριπολικό Διατομής 3Χ1,5 mm2	
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 46
Καλώδιο τύπου ΑO5VV-U (ΝΥΜ) χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρούλικων (κολάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     5,29
Ολογράφως :   Πέντε ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά 
 
195.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  8766.3.2    
Καλώδιο τύπου ΑO5VV-U (ΝΥΜ)  τριπολικό Διατομής 3Χ2,5 mm2
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 46
Καλώδιο τύπου ΑO5VV-U (ΝΥΜ) χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρούλικων (κολάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     5,66
Ολογράφως :   Πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 

196.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  8766.5.2     
Καλώδιο τύπου ΑO5VV-U (ΝΥΜ)  Πενταπολικό Διατομής 5Χ2,5 mm2
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 46
Καλώδιο τύπου ΑO5VV-U (ΝΥΜ) χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρούλικων (κολάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     8,64
Ολογράφως :   Οκτώ και εξήντα τέσσερα λεπτά 

197.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  8766.5.4     
Καλώδιο τύπου ΑO5VV-U (ΝΥΜ)  Πενταπολικό Διατομής 5Χ6 mm2
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 46
Καλώδιο τύπου ΑO5VV-U (ΝΥΜ) χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρούλικων (κολάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     11,80
Ολογράφως :   Έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

198.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  8774.6.1   
Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥY)  πενταπολικό διατομής 5Χ1,5 mm2	
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 46
Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥY)  χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρούλικων (κολάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.   
Τιμή ενός   μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     6,51
Ολογράφως :   Έξι ευρώ και πενήντα ένα λεπτά 

199.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  8774.6.2   
Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥY)  πενταπολικό διατομής 5Χ2,5 mm2
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 46
Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥY)  χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρούλικων (κολάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     8,01
Ολογράφως :   Οκτώ ευρώ και ένα λεπτό  

200.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  8774.6.3    
Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥY)  πενταπολικό διατομής 5Χ4,0 mm2
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 46
Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥY)  χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρούλικων (κολάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     9,83
Ολογράφως :   Εννέα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά

201.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  8774.6.4    
Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥY)  Πενταπολικό Διατομής 5Χ6,0 mm2
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 46
Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥY)  χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρούλικων (κόλλαρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     12,06
Ολογράφως :   Δώδεκα ευρώ και έξι λεπτά  

202.- Άρθρο:   ΑΤΗΕ  Ν8774.6.5    
Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥY)  Πενταπολικό Διατομής 5Χ10 mm2
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 46
Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥY)  χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρούλικων (κόλλαρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     14,00
Ολογράφως :   Δέκα τέσσερα ευρώ

203.- Άρθρο:   ΑΤΗΕ  Ν8774.6.6    
Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥY)  Διατομής 3Χ25+16 mm2
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 46
Καλώδιο τύπου J1VV-U (ΝΥY)  χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρούλικων (κολάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.   
Τιμή ενός μέτρου  
ΕΥΡΩ :                     25,00
Ολογράφως :   Είκοσι πέντε εύρω

204.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  8801.1.1 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο απλός μονοπολικός
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 49
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο απλός μονοπολικός, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V, ενδεικτικού τύπου top της Siemens ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                      4,14
Ολογράφως : Τέσσερα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά  

205.- Άρθρο:   ΑΤΗΕ  8801.1.4  
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 49
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V, ενδεικτικού τύπου top της Siemens ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                      5,94
Ολογράφως :  Πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά  

206.- Άρθρο:   ΑΤΗΕ  Ν8815.1.1 
Διακόπτης στεγανός χωνευτός απλός μονοπολικός
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 49
Διακόπτης στεγανός χωνευτός απλός μονοπολικός, εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, ενδεικτικού τύπου top της Siemens ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, με το κυτίο πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση διακόπτου και μικρούλικων (γύψος, καννάβι, μίνιο κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση   
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                      6,50
Ολογράφως :  Έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά

207.- Άρθρο:   ΑΤΗΕ  Ν8815.1.4  
Διακόπτης στεγανός χωνευτός κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 49
Διακόπτης στεγανός χωνευτός κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ εντάσεως 10 Α, τάσεως 250 V, ενδεικτικού τύπου top της Siemens ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, με το κυτίο πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση διακόπτου και μικρούλικων (γύψος, καννάβι, μίνιο κλπ) εγκατάσταση και σύνδεση 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                      7,00
Ολογράφως :  Επτά Ευρώ  
	
208.- Άρθρο: ΑΤΗΕ  Ν8826.3.2  
Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 49
Ρευματοδότης χωνευτός, ενδεικτικού top της Siemens ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, μικρούλικα εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                      12,00
Ολογράφως :  Δώδεκα ευρώ   

209.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  Ν8832.2.1 
Ρευματοδότης τριφασικός σε μονωτικό κιβώτιο προστασίας Ρ31
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 49
Ρευματοδότης τριφασικός με ουδέτερο και επαφή προστασίας μέσα σε κιβώτιο, ενδεικτικού τύπου Legrand  ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία  Μέσα σε μονωτικό κιβώτιο προστασίας Ρ31 τάσεως 380/220 V  Εντάσεως 16 Α
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                      18,00
Ολογράφως :  Δεκαοκτώ ευρώ   

210.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  Ν8840.1.3 
Ηλεκτρικός Γενικός Πίνακας 
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 52
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση Ηλεκτρικού Γενικού Πίνακα τύπου ερμαρίου πλήρη με όλα τα όργανα του (αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη – διαρροής 4Χ100Α, γενικούς διακόπτες, μερικούς διακόπτες, γενικές ασφάλειες, ρελαί διαφυγής, ενδεικτικές λυχνίες κ.λ.π.) κατάλληλος για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση, από χαλυβδοέλασμα πάχους 2 mm, που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού διαγράμματος, των σχεδίων της μελέτης και σύμφωνα με τους κανονισμού των ΕΗΕ και της ΔΕΗ. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να διαταχθούν σε λειτουργική ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού, που προβλέπονται από  το αναλυτικό διάγραμμα της μελέτης, προσαυξημένες κατά ποσοστό κενού χώρου διάταξης οργάνων της τάξης του 20%. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρούλικα, που απαιτούνται για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                      1.200,00
Ολογράφως :  Χίλια διακόσια ευρώ

211.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ Ν8840.1.1 
Υποπίνακας Ορόφου 
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 52
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση Υποπίνακα Ορόφου τύπου ερμαρίου πλήρη με όλα τα όργανα του (αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη – διαρροής 4Χ25Α, γενικούς διακόπτες, μερικούς διακόπτες, γενικές ασφάλειες, ρελαί διαφυγής, ενδεικτικές λυχνίες κ.λ.π.) κατάλληλος για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση,  από χαλυβδοέλασμα πάχους 2 mm, που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα λειτουργίας  και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού διαγράμματος, των σχεδίων της μελέτης και σύμφωνα με τους κανονισμού των ΕΗΕ και της ΔΕΗ. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να διαταχθούν σε λειτουργική ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού , που προβλέπονται από  το αναλυτικό διάγραμμα της μελέτης, προσαυξημένες κατά ποσοστό κενού χώρου διάταξης οργάνων της τάξης του 20%. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρούλικα, που απαιτούνται για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                      600,00
Ολογράφως :  Εξακόσια ευρώ 

212.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  Ν8840.1.2
Υποπίνακας Υπογείου (Λεβητοστασίου) 
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 52
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση Υποπίνακα Λεβητοστασίου τύπου πεδίου, στεγανού, πλήρη με όλα τα όργανα του (αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη – διαρροής 4Χ40Α, γενικούς διακόπτες, μερικούς διακόπτες, γενικές ασφάλειες, ρελαί διαφυγής, ενδεικτικές λυχνίες κ.λ.π.) κατάλληλος για απευθείας στήριξη στον τοίχο, από τυποποιημένες κυψέλες και προκατασκευασμένες, στεγανότητας ΙΡ65, που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα λειτουργίας  και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού διαγράμματος, των σχεδίων της μελέτης και σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΕΗΕ και της ΔΕΗ. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να διαταχθούν σε λειτουργική ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού, που προβλέπονται από  το αναλυτικό διάγραμμα της μελέτης, προσαυξημένες κατά ποσοστό κενού χώρου διάταξης οργάνων της τάξης του 20%. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρούλικα, που απαιτούνται για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                      800,00
Ολογράφως : Οκτακόσια ευρώ 

213.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N9342  
Πλήρης κατασκευή αλεξικεραύνου τύπου κλωβού Faraday, θεμελιακής γείωσης και ισοδυναμικής προστασίας του κτιρίου 
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 44
Πλήρης κατασκευή αλεξικέραυνου τύπου κλωβού Faraday, της θεμελιακής γείωσης και ισοδυναμικής προστασίας του κτιρίου συμπεριλαμβανόμενων και των γειώσεων του Υ/Σ-Μ/Τ, όπως φαίνεται στα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές, με κάθε υλικό και μικρούλικο απαραίτητο και της εργασίας για την πλήρη τοποθέτηση και τις δοκιμές της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία.  
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                      7.000,00
Ολογράφως :  Επτά χιλιάδες ευρώ  

214.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8972.1.7 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ58 W		
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες στεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτώμενο, IP 20, με οθόνη από ημιγυαλιστερό αλουμίνιο αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, κάλυμμα, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, ενδεικτικού τύπου P2S του Πετρίδη με 2 λυχνίες 58W Τ26, ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης.
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                      95,00
Ολογράφως :  Ενενήντα πέντε ευρώ

215.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8972.1.4 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ36 W
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 59	
Φωτιστικό σώμα φθορισμού με λυχνίες στεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτώμενο, IP 20, με οθόνη από ημιγυαλιστερό αλουμίνιο αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, κάλυμμα, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, ενδεικτικού τύπου P2S του Πετρίδη με 2 λυχνίες 36W Τ26, ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης.
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                      85,00
Ολογράφως :  Ογδόντα πέντε ευρώ 
	    
216.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8972.5.7 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό 2Χ58 W
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό IP 65 με λυχνίες στεγασμένων χώρων, αποτελούμενο από σώμα και κάλυμμα από αυτόσβηστο polycarbonate και κλιπς από polycarbonate, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, ενδεικτικού τύπου 3F Linda του Πετρίδη με 2 λυχνίες 58W Τ26, ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης.
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                      90,00
Ολογράφως :  Ενενήντα ευρώ    

217.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8972.5.4 
Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό 2Χ36 W
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 59
Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό IP 65 με λυχνίες στεγασμένων χώρων, αποτελούμενο από σώμα και κάλυμμα από αυτόσβηστο polycarbonate και κλιπς από polycarbonate, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. ενδεικτικού τύπου 3F Linda του Πετρίδη με 2 λυχνίες 36W Τ26, ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης.
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                      80,00
Ολογράφως :  Ογδόντα ευρώ
 
218.- Άρθρο ΑΤΗΕ  N8972.8.2 
Φωτιστικό οροφής
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 60
Φωτιστικό σώμα οροφής ενδεικτικού τύπου VEDO S.6869 (SIMES), προστασίας ΙΡ55, της έγκρισης της επίβλεψης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία με λαμπτήρα TC-F 36W 2G10.	 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                      75,00
Ολογράφως :  Εβδομήντα πέντε ευρώ  
219.- Άρθρο ΑΤΗΕ  N8972.8.1 
Φωτιστικό οροφής  
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 60
Φωτιστικό οροφής ενδεικτικού τύπου VEDO S.6809 (SIMES), προστασίας ΙΡ55, της έγκρισης της επίβλεψης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία με λαμπτήρα TC-D 18W G24d-2.	 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                      65,00
Ολογράφως :  Εξήντα πέντε ευρώ 

220.- Άρθρο ΑΤΗΕ  N8972.8.1.1 
Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής - πλαφονιέρα
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 60
Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής ενδεικτικού τύπου πλαφονιέρα S.349 (SIMES), προστασίας ΙΡ54 της έγκρισης της επίβλεψης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία με λαμπτήρα TC-D 18W G24d-2.	 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     45,00
Ολογράφως :  Σαράντα πέντε ευρώ  

221.- Άρθρο ΑΤΗΕ  N8972.8.1.2 
Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής - πλαφονιέρα
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 60
Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής ενδεικτικού τύπου πλαφονιέρα S.659 (SIMES), προστασίας ΙΡ54 της έγκρισης της επίβλεψης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία με λαμπτήρα TC-D 18W G24d-2.	 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     55,00
Ολογράφως :  Πενήντα πέντε ευρώ  

222.- Άρθρο  ΑΤΗΕ  N8796.1.1  
Καλώδιο  τηλεφωνικό, 1 ή 2 ζευγών
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 48
Καλώδιο  τηλεφωνικό, 1 ή 2 ζευγών, κατάλληλο για μεταφορά φωνής, εικόνας, κειμένου, telex και data, της έγκρισης της επίβλεψη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρούλικα σύνδεσης και στήριξης, καθώς και εργασία απαραίτητη για την πλήρη τοποθέτηση εντός εγκατεστημένου στραντζαριστού, ή εντός πλαστικού καναλιού ή εντός ηλεκτρολογικού σωλήνα ή επίτοιχα.
Τιμή Μονάδος  1 μ.	
ΕΥΡΩ :                     6,00
Ολογράφως :  Έξι Ευρώ  

223.- Άρθρο  ΑΤΗΕ  N8796.1.2  
Καλώδιο  τηλεφωνικό 3 ζευγών
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 48
Καλώδιο τηλεφωνικό, 3 ζευγών, κατάλληλο για μεταφορά φωνής, εικόνας, κειμένου, telex και data, της έγκρισης της επίβλεψη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρούλικα  σύνδεσης και στήριξης, καθώς και εργασία απαραίτητη για την πλήρη τοποθέτηση εντός εγκατεστημένου στραντζαριστού, ή εντός πλαστικού καναλιού ή εντός ηλεκτρολογικού σωλήνα ή επίτοιχα.
Τιμή Μονάδος  1 μ.	
ΕΥΡΩ :                     7,00
Ολογράφως :  Επτά Ευρώ 
 
224.- Άρθρο  ΑΤΗΕ  N8796.1.3  
Καλώδιο  τηλεφωνικό 5 ζευγών
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 48
Καλώδιο  τηλεφωνικό, 5 ζευγών, κατάλληλο για μεταφορά φωνής, εικόνας, κειμένου, telex και data, της έγκρισης της επίβλεψη. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρούλικα  σύνδεσης και στήριξης, καθώς και εργασία απαραίτητη για την πλήρη τοποθέτηση εντός εγκατεστημένου στραντζαριστού, ή εντός πλαστικού καναλιού ή εντός ηλεκτρολογικού σωλήνα ή επίτοιχα.
Τιμή Μονάδος  1 μ.	
ΕΥΡΩ :                     8,00
Ολογράφως :  Οκτώ Ευρώ

225.- Άρθρο  ΑΤΗΕ  N8796.1.4  
Καλώδιο  τηλεφωνικό 10 ζευγών
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 48
Καλώδιο  τηλεφωνικό, 10 ζευγών, κατάλληλο για μεταφορά φωνής, εικόνας, κειμένου, telex και data, της έγκρισης της επίβλεψη,. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρούλικα  σύνδεσης και στήριξης, καθώς και εργασία απαραίτητη για την πλήρη τοποθέτηση εντός εγκατεστημένου στραντζαριστού, ή εντός πλαστικού καναλιού ή εντός ηλεκτρολογικού σωλήνα ή επίτοιχα.
Τιμή Μονάδος  1 μ.	
ΕΥΡΩ :                     10,00
Ολογράφως :  Δέκα Ευρώ 

226.- Άρθρο  ΑΤΗΕ  N8796.1.5  
Καλώδιο  τηλεφωνικό 15 ζευγών
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 48
Καλώδιο τηλεφωνικό, 15 ζευγών, κατάλληλο για μεταφορά φωνής, εικόνας, κειμένου, telex και data,της έγκρισης της επίβλεψη,. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρούλικα  σύνδεσης και στήριξης, καθώς και εργασία απαραίτητη για την πλήρη τοποθέτηση εντός εγκατεστημένου στραντζαριστού, ή εντός πλαστικού καναλιού ή εντός ηλεκτρολογικού σωλήνα ή επίτοιχα.
Τιμή Μονάδος  1 μ.	
ΕΥΡΩ :                     12,00
Ολογράφως :  Δώδεκα Ευρώ 

227.- Άρθρο  ΑΤΗΕ  N8993.3.1  
Τηλεφωνικός κατανεμητής
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 52
Τηλεφωνικός κατανεμητής με οριολορίδες και σειρές για κάθε οριολωρίδα με δύο ή τρεις ακροδέκτες, αποτελούμενος από μεταλλικό ερμάριο με θύρα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 μμ, κατάλληλος για ορατή ή χωνευτή τοποθέτηση, στεγανότητας Ρ30 ή Ρ43 κατά DIN40050 μετά των οπών διέλευσης τηλεφωνικών αγωγών , ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, της πινακίδας χαρακτηρισμού του κατανεμητή και της καρτέλας αναγραφής των κυκλωμάτων, χρωματισμένος με τρεις στρώσεις βαφής ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση διευθέτηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών εξαρτημάτων και καλωδίων εντός του κατανεμητή, έλεγχος και δοκιμές, με τα υλικά και μικρούλικα σύνδεσης και στήριξης, καθώς και την εργασία για παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     120,00
Ολογράφως :  Εκατόν είκοσι Ευρώ 

228.- Άρθρο  ΑΤΗΕ  N8993.10  
Τηλεφωνική λήψη (πρίζα)
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 48
Τηλεφωνική λήψη (μπρίζα), ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση ετοίμου προς χρήση, με τα υλικά και μικρούλικα  σύνδεσης και στήριξης. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     8,00
Ολογράφως :  Οκτώ Ευρώ

229.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8914.7  
Ομοαξονικό καλώδιο ραδιοφώνου- τηλεόρασης
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 48
Ομοαξονικό καλώδιο ραδιοφώνου- τηλεόρασης χαρακτηριστικής αντίστασης 75Ω παρουσιάζον απόσβεση 13DB ανά 100 μ. μήκους στην συχνότητα 200ΜΗΖ με εσωτερική πλαστική μόνωση  και γαλβανισμένου πλέγματος, κατάλληλο για την τοποθέτηση  ηλεκτρολογικών καλωδίων σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την αξία των ειδικών εξαρτημάτων ήτοι προμήθεια , μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση και σύνδεση συμπεριλαμβανομένων όλων των μικρούλικων.
Τιμή Μονάδος  1 μέτρου.	
ΕΥΡΩ :                     5,50
Ολογράφως :  Πέντε και πενήντα λεπτά

230.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8829  
Ενδιάμεσος  ή τερματικός κεραιοδότης
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 48
Ενδιάμεσος ή τερματικός κεραιοδότης (πρίζα) ραδιοφώνου - τηλεόρασης παρουσιάζον απόσβεση διέλευσης στην περιοχή F111 0,6DB περίπου και απόσβεση σύνδεσης 14,6 DB. Ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση ετοίμου προς χρήση, με τα υλικά και μικρούλικα  σύνδεσης και στήριξης. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     13,00
Ολογράφως :  Δεκατρία ευρώ 

231.- Άρθρο: ΑΤΗΕ  N8993.1.1  
Ενισχυτής για όλες τις περιοχές τηλεόρασης και ραδιοφώνου
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 48
Ενισχυτής για όλες τις περιοχές τηλεόρασης και ραδιοφώνου, με ενισχυμένο τροφοδοτικό δύο εισόδων και 3 εξόδων μετά της εργασίας σύνδεσης αυτού στο κύκλωμα κεραιών τηλεόρασης και του εσωτερικού δικτύου προς πλήρη λειτουργία.
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     165,00
Ολογράφως :  Εκατόν εξήντα πέντε  

232.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8993   
Ιστός από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 5
Ιστός από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα πράσινης ετικέτας 1΄΄ και μήκους 4.0 μέτρων, με αντηρίδες και βάση στήριξης φέροντος δύο (2) κεραίες τηλεόρασης και κεραία ραδιοφωνίας, μίκτη τηλεόρασης- ραδιοφωνίας, τοποθετημένος και συνδεδεμένος στο δίκτυο τηλεόρασης.
 Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     195,00
Ολογράφως :  Εκατόν ενενήντα πέντε  

233.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8914.10 
Kαλώδιο ήχου, HO5VV - F 2X2,5
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 48
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου τρέχοντος καλωδίου ήχου, HO5VV - F 2X2,5 (αντίστοιχο ΝΥΜΗΥ 2Χ2.5 mm2), της έγκρισης της επίβλεψης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρούλικα  σύνδεσης και στήριξης, καθώς και εργασία απαραίτητη για την πλήρη τοποθέτηση εντός εγκατεστημένου στραντζαριστού, ή εντός πλαστικού καναλιού ή εντός ηλεκτρολογικού σωλήνα ή επιτοιχα.
Τιμή Μονάδος  1 μ.
ΕΥΡΩ :                     5,50
Ολογράφως :  Πέντε και πενήντα λεπτά 

234.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8914  
Ενισχυτικό Κέντρο διανομής ήxου
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 52
Ενισχυτικό κέντρο διανομής ήχου ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή, με δυνατότητα διαχείρισης μέχρι 6 μεγαφωνικών ζωνών, με ενισχυτή 240W RMS/100V, ανεξάρτητο ρυθμιστικό έντασης για κάθε ζώνη, με 3 εισόδους μικροφώνων, 2 εισόδους μουσικών πηγών, Μικρόφωνο με επιλογέα 6 ζωνών, CD player, FM radio και θύρα USB, ενδεικτικού τύπου MONACOR, PA-6240, MP01 music player, PA-6000RC μικρόφωνο, ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στις  Τεxνικές προδιαγραφές, πλήρως εγκατεστημένα και έτοιμα προς λειτουργία. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ
ΕΥΡΩ :                     3.000,00
Ολογράφως :  Τρείς χιλιάδες Ευρώ

235.- Άρθρο:   ΑΤΗΕ  N8907   
Κόρνα 60W ανθυγρή
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 62
Ηχείο κόρνα ABS, παντός καιρού, ισχύος 60W με ευαισθησία 98dB/1W/1m, απόκρισης συχνοτήτων 90Hz – 20kHz, με μ/σ προσαρμογής 100V/60W-30W-15W-7,5W, χρώματος ελαφρύ γκρίζο (RAL 7035) Ενδεικτικού τύπου AMC, ΜHQ-60 AMC ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεxνικές προδιαγραφές, μετά των υλικών και μικρούλικων σύνδεσης και στήριξης, πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία.
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     150,00
Ολογράφως :  Εκατόν πενήντα Ευρώ 

236.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8929  
Ηχείο ψευδοροφής 10W  
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 62
Ηχείο ψευδοροφής 2-way (woofer + tweeter) με woofer 5", ισχύος 10W με ευαισθησία 88dB/1W/1m, απόκρισης συχνοτήτων 100Hz – 20kHz με μ/σ προσαρμογής 100V, Χρώματος λευκού, ενδεικτικού τύπου AMC, PC-5TX AMC. ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεxνικές προδιαγραφές, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης, πλήρως εγκατεστημένο και έτοιμο προς λειτουργία. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     40,00
Ολογράφως :  Σαράντα Ευρώ

9. ΟΜΑΔΑ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
237.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8798.1.5 
Καλώδιο αθωράκιστο τύπου UTP 100/24 AWG
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 43
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου καλωδίου αθωράκιστου, τεσσάρων συνεστραμμένων ζευγών, εσωτερικής χρήσης, τύπου UTP 100/24 AWG, κατηγορίας 5, της έγκρισης της επίβλεψης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρούλικα  σύνδεσης και στήριξης, καθώς και εργασία απαραίτητη για την πλήρη τοποθέτηση εντός εγκατεστημένου στραντζαριστού, ή εντός πλαστικού καναλιού ή εντός ηλεκτρολογικού σωλήνα ή επιτοιχα.
Τιμή Μονάδος  1 m
ΕΥΡΩ :                     6,00
Ολογράφως :  Έξη ευρώ  

238.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8202.1 
Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας και οδεύσεων διαφυγής
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 60
Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας με λαμπτήρα φθορισμού 8W, με επιγραφή ΕΞΟΔΟΣ και βέλος πορείας, συσσωρευτών Cd-Ni, ενδεικτικού τύπου F-P2  της GAMA SONIC ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, δοκιμών για παράδοση σε λειτουργία.
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.
ΕΥΡΩ :                     60,00
Ολογράφως :  Εξήντα ευρώ 

239.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8203.6 
Γενικός πίνακας πυρανίχνευσης
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 52
Γενικός πίνακας πυρανίχνευσης, ηλεκτρονικός με βυσματικά στοιχεία, αποτελούμενος από ένα κύριο πίνακα (κεντρική μονάδα) και έναν βοηθητικό (επαναληπτική μονάδα), 12 ζωνών πλήρης με χαρακτηριστικά, ενδεικτικού τύπου XL 5 της FBI ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης όπως λεπτομερώς περιγράφονται στην Τεχνική περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικρούλικων, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία εγκατάστασης, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.
ΕΥΡΩ :                     600,00
Ολογράφως :  Εξακόσια ευρώ  

240.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8208.3 
Ανιχνευτής ιονισμού – καπνού
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 62
Ανιχνευτής ιονισμού - καπνού διεγειρόμενος από τα ορατά ή αόρατα καύσης, κατάλληλος για την τοποθέτηση σε υγρούς xώρους, με την βάση του κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή, ενδεικτικού τύπου Ζ610 της FBI ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, με τα υλικά και μικρούλικα σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.		
ΕΥΡΩ :                     53,00
Ολογράφως :  Πενήντα τρία ευρώ

241.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8208.1 
Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 62
Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός διεγειρόμενος από αύξηση θερμοκρασίας 10°C ανά λεπτό ή σε μέγιστη θερμοκρασία περίπου 60°C κατάλληλος για τοποθέτηση σε xώρους όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20°C έως 45°C, ενδεικτικού τύπου Ζ620 της FBI ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, με τα μικρούλικα σύνδεσης και την εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.
ΕΥΡΩ :                     53,00
Ολογράφως :  Πενήντα τρία ευρώ

242.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8208.4 
Ανιχνευτής Εκρηκτικών μειγμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 62
Ανιχνευτής εκρηκτικών διεγειρόμενος από την ύπαρξη καυσίμου αερίου στον περιβάλλοντα χώρο, κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, ενδεικτικού τύπου Ζ650 της FBI ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, με τα μικρούλικα σύνδεσης και την εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.
ΕΥΡΩ :                     60,00
Ολογράφως :  Εξήντα ευρώ 

243.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8203.4 
Πατητό κομβίο συναγερμού υαλόφρακτο
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 53
Πατητό κομβίο συναγερμού υαλόφρακτο, κατάλληλο για χειροκίνητη θέση σε λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς, ενδεικτικού τύπου Ζ620 της FBI ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, με τα υλικά και μικρούλικα σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     40,00
Ολογράφως :  Σαράντα ευρώ 

244.- Άρθρο: ΑΤΗΕ  N8203.5 
Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού  αυτόματης λειτουργίας
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 62
Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού εσωτερικού χώρου αυτόματης λειτουργίας, ενδεικτικού τύπου LD-91 της ECHO ή άλλου ισοδυνάμου ή καλύτερου της έγκρισης της επίβλεψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές με τα μικρούλικα και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     97,00
Ολογράφως :  Ενενήντα επτά ευρώ 

245.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8201.1.2 
Φορητός Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα 6 kg
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 19
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο, της έγκρισης της επίβλεψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 6 kg
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     44,00
Ολογράφως :  Σαράντα τέσσερα ευρώ 

246.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8201.1.3 
Φορητός Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα 12 kg
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 19
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο, της έγκρισης της επίβλεψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 12 kg	
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     70,00
Ολογράφως :  Εβδομήντα ευρώ 

247.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ N8201.1.4 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα 12kg αυτόματος οροφής
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 19
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτόματος οροφής  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του από τη οροφή, της έγκρισης της επίβλεψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 12 kg
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     110,00
Ολογράφως :  Εκατόν δέκα ευρώ 

248.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8201.1.5 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα 25 kg
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 19
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, προσαρμοσμένος σε δίκτυο πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο ή στο δάπεδο, της έγκρισης της επίβλεψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 25 kg	
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     220,00
Ολογράφως :  Διακόσια είκοσι ευρώ

249.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8202.2
Φορητός Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα τύπου CO2 5 kg
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 19
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο, της έγκρισης της επίβλεψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη  Γομώσεως 5 kg.
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     92,00
Ολογράφως :  Ενενήντα δύο ευρώ  

250.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8201.3.1
Aκροφύσιo εκτόξευσης κατασβεστικού μέσου PA κλειστό (αυτόματη λειτουργία)
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 11
Aκροφύσιo εκτόξευσης κατασβεστικού μέσου PA κλειστό με αμπούλα (αυτόματης λειτουργίας) προσαρμοσμένο σε χαλκοσωλήνα, της έγκρισης της επίβλεψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, με τα υλικά και μικρούλικα σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     32,00
Ολογράφως :  Τριάντα δύο ευρώ  

251.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8201.3.2
Aκροφύσιo εκτόξευσης κατασβεστικού μέσου PA ανοικτό (χειροκίνητη λειτουργία)
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 11
Aκροφύσιo εκτόξευσης κατασβεστικού μέσου PA ανοικτό (χειροκίνητης λειτουργίας) προσαρμοσμένο σε χαλκοσωλήνα, της έγκρισης της επίβλεψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, με τα υλικά και μικρούλικα σύνδεσης, και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     25,00
Ολογράφως :  Είκοσι πέντε ευρώ  

252.- Άρθρο:  ΑΤΗΕ  N8204.2 
Πυροσβεστική φωλιά 3/4΄΄
Κωδικός Αναθεώρησης             ΗΛΜ 20
Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη  με πλαστικό σωλήνα 3/4΄΄ μήκους 20 m, πλήρης, της έγκρισης της επίβλεψης, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 
Τιμή Μονάδος  1 τεμ.	
ΕΥΡΩ :                     80,00
Ολογράφως :  Ογδόντα ευρώ 
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