ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣΤΑ

	Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

	Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων  & λαμπτήρων
	6.550

	Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων  (kW)
	529,35

	Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος)
	2.299.232

	Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος)
	344.885

	

	Β. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

	Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων 
	6.550

	Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων  (kW)
	179,64

	Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος)
	780.266

	Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος)
	117.040

	

	Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

	Αφαίρεση Φωτιστικών Σωμάτων (€)
	0,00

	Αφαίρεση βραχιόνων (€)
	0,00

	Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€)
	0,00

	ΦΠΑ (€)
	0,00

	Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€)
	0,00

	

	Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

	Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Φωτιστικών Σωμάτων (€)
	1.015.840,00

	Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Βραχιόνων (€)
	108.800,00

	Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€)
	1.124.640,00

	ΦΠΑ(€)
	269.913,60

	Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€)
	1.394.553,60

	

	E. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

	Μείωση Εγκατεστημένης Ισχύος (kW)
	349,71

	Ετήσια Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων (kWh/Έτος)
	1.518.965,38

	Ετήσια Μείωση Δαπάνης Οδοφωτισμού (€/Έτος)
	227.844,81

	

	ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (Τόνοι/ kWh)

	Ρύποι
	Συμβατικό Σύστημα
	Νέο Σύστημα
	Όφελος

	CO2
	2.273,94
	771,68
	1.502,26

	Ποστοστό Μείωσης Εκλυόμενοι Ρύποι:
	66,06%

	

	Συνολικό Κόστος Επένδυσης
	1.394.553,60

	

	Ζ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

	Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών
	1,65

	Σταθμισμένο κόστος έργου (€/MWh):
	118,67



	2. ΦΟΡΟΙ - ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΚΛΠ

	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ΦΠΑ (%):
	24,00%
	Σύμφωνα με το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται ο Δικαιούχος.

	Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/kWh):
	0,1500
	Αφορά προμήθεια, μεταφορά και διανομή, χωρίς ΦΠΑ. (Σταθερή τιμή)

	Ετήσια Μεταβολή στο Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας (%):
	0,40%
	Συντηρητική μεσοπρόθεσμη εκτίμηση. (Σταθερή τιμή)

	Ώρες Λειτουργίας Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων ανά 24ωρο:
	11,90
	Μέσος καθαρός χρόνος λειτουργίας Φωτιστικών Σωμάτων ανά 24ωρο.(Σταθερή τιμή)

	3. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	Κόστος αφαίρεσης Φωτιστικών Σωμάτων από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού (€/Μονάδα):
	0,00
	Σύμφωνα με το ΦΕΚ 363Β/2013 όπως τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή)

	Κόστος αφαίρεσης βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς φωτιστικό σώμα (€/Μονάδα):
	0,00
	Σύμφωνα με το ΦΕΚ 363Β/2013 όπως τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή)

	Τιμή Μονάδας προμήθειας και εγκατάστασης βραχίονα  (€/Μονάδα):
	80,00
	Σύμφωνα με ΦΕΚ 3347/2014 όπως τροποποιείται και ισχύει. (Σταθερή τιμή)

	4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

	Ποσοστό προμήθειας φωτιστικών σωμάτων για αποθήκευση (%):
	0,00%
	Φωτιστικά σώματα ή και εξαρτήματά τους προς αποθήκευση για άμεση αποκατάσταση ζημιάς/βλάβης.

	Ποσοστό προμήθειας βραχιόνων για αποθήκευση (%):
	0,00%
	Βραχίονες προς αποθήκευση για άμεση αποκατάσταση ζημιάς/βλάβης.

	5. ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

	Εκλυόμενοι ρύποι ανά μονάδα ενέργειας  (gr CO2/kWh)
	989
	Σύμφωνα με το ΦΕΚ 407/Β/2010.

	6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

	Διάρκεια του Δανείου σε Χρόνια (0-10):
	10
	

	Διάρκεια Ζωής Επένδυσης σε χρόνια:
	15
	Η διάρκεια ζωής των φωτιστικών σωμάτων λαμβάνεται ίση με 15 έτη σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 46/7094/30.03.2011 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

	Ετήσιο Κόστος Συντήρησης Δικτύου Φωτισμού με Συμβατικούς Λαμπτήρες
	47.496,00
	Βαση εγγραφης αιτιολογημενης βεβαιωσης από Αναθετουσα

	7.  ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

	Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση φωτιστικού (lm/w)
	[bookmark: Γενικά_Δεδομένα!I26]80
	 (Σταθερή τιμή)

	Ελάχιστη απόδοση διόδου led (lm/w)
	120
	 (Σταθερή τιμή)



	9. ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

	Α/Α
	Συμβατική τεχνολογία
	Νέος είδος τεχνολογίας Φ/Σ & Λαμπτήρων
	Συντομο-γραφία
	Τεμάχια
	Τεμάχια για αποθήκευση
	Ελάχιστη απόδοση Φωτιστικού (lm/w)
	Lumen φωτιστικού 
	Μέγιστη αποδεκτή Ισχύς Συστήματος
	Τιμή Μονάδος
	Dimming

	1
	Na400W -460W
	LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς βραχίονα
	LED110-150-1
	140
	0
	110,00
	13.800,00
	125,45
	812,00
	ΌΧΙ

	2
	Na250W-1 -287,5W
	LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς βραχίονα
	LED110-150-2
	100
	0
	110,00
	13.800,00
	125,45
	812,00
	ΌΧΙ

	3
	Na250W-2 -287,5W
	LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα
	LED50-80-1
	830
	0
	105,00
	8.000,00
	76,19
	506,00
	ΌΧΙ

	4
	Na150W -172,5W
	LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα
	LED50-80-2
	70
	0
	105,00
	8.000,00
	76,19
	506,00
	ΌΧΙ

	5
	Hg125W -150W
	LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα
	LED50-80-3
	340
	0
	105,00
	5.800,00
	55,24
	506,00
	ΌΧΙ

	6
	TR70W -84W
	Φωτιστικά σώματα τύπου  LED, καλλωπιστικού τύπου, κορυφής επί ιστού εως 45W (LEDTR45W)
	LEDTR45W
	150
	0
	80,00
	3.600,00
	45,00
	700,00
	ΌΧΙ

	7
	FLL400W -460W
	LED Ισχύος 50-80 W, τυπου προβολεα (LEDFLL80W)
	LEDFLL80W
	20
	0
	85,00
	6.500,00
	76,47
	506,00
	ΌΧΙ

	8
	E27-23W -23W
	Λαμπτηρας LED E27 εως 11W (LEDE27-11W)
	LEDE27-11W
	4.900
	0
	100,00
	1.100,00
	11,00
	16,00
	ΌΧΙ
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